2. Présentation Serveurs et agents de relais Adresses IP Macros Options Procédures Serveurs et relais Configuration de DHCP Configuration de BOOTP Configuration du réseau Suppression d'un réseau Personnalisation des services Démarrage/Arrêt/Redémarrage Activation/Désactivation Annulation de la configuration de DHCP Annulation de la configuration de BOOTP Adresses Macros Options Index |  |  | # Procédures : serveurs et relais Configuration d'un serveur DHCP Sélectionnez un serveur dans la console de gestion des systèmes et lancez DHCP Manager. Si le serveur n'a pas encore été configuré en tant que serveur DHCP ou agent de relais BOOTP, la boîte de dialogue Choix de la configuration du serveur apparaît. Vous pouvez configurer un serveur en tant que serveur DHCP ou agent de relais BOOTP, mais pas les deux. Sélectionnez Configurer en tant que serveur DHCP. L'Assistant de configuration de serveur DHCP démarre. Suivez les étapes de la configuration, en fournissant les informations demandées. Lorsque la configuration est terminée, le serveur DHCP démarre. Pour modifier l'un des paramètres de configuration, vous devez commencer par annuler la configuration du serveur, puis utiliser l'Assistant de configuration pour reconfigurer celui-ci. Pour personnaliser les services DHCP, sélectionnez Modifier dans le menu Services. Configuration d'un agent de relais BOOTP Sélectionnez un serveur dans la console de gestion des systèmes et lancez DHCP Manager. Si le serveur n'a pas encore été configuré en tant que serveur DHCP ou agent de relais BOOTP, la boîte de dialogue Choix de la configuration du serveur apparaît. Vous pouvez configurer le serveur en tant que serveur DHCP ou agent de relais BOOTP. Sélectionnez Configurer en tant que relais BOOTP. La boîte de dialogue Configuration d'un relais BOOTP apparaît. Entrez les serveurs DHCP. Entrez les noms ou les adresses IP d'un ou plusieurs serveurs DHCP vers lesquels vous souhaitez relayer les demandes de configuration. Lorsque la configuration est terminée, l'agent de relais BOOTP démarre. Pour personnaliser les services de relais BOOTP, sélectionnez Modifier dans le menu Services. Configuration d'un réseau Lorsque vous configurez pour la première fois le serveur DHCP, l'Assistant de configuration configure le premier réseau. Pour ajouter d'autres réseaux, procédez comme suit : Choisissez Assistant Réseau dans le menu Editer de la vue des adresses. Entrez les informations de configuration du nouveau réseau. Cliquez sur OK pour confirmer vos choix. Suppression d'un réseau Le fait de supprimer un réseau revient à le supprimer de la liste de réseaux surveillés par le serveur DHCP. Choisissez Supprimer des réseaux dans le menu Editer de la vue des adresses. La boîte de dialogue Suppression de réseau apparaît. Les réseaux configurés sont répertoriés dans la liste Réseaux à conserver. Sélectionnez le réseau à supprimer et utilisez les touches fléchées pour le déplacer dans la liste Réseaux à supprimer. Cliquez sur OK pour confirmer vos choix. Cette boîte de dialogue ne vous permet pas d'ajouter de réseau. Pour ajouter ou restaurer un réseau dans la liste des réseaux surveillés du serveur DHCP, vous devez le configurer à l'aide de l'Assistant Réseau. Personnalisation des services Vous pouvez configurer les services DHCP ou BOOTP de votre serveur ou de votre agent de relais BOOTP. Choisissez Modifier dans le menu Services. La boîte de dialogue Modification des options de service apparaît. Entrez les informations de configuration Utilisez la boîte de dialogue Modification des options de service pour personnaliser les services DHCP ou Relais. Vous pouvez configurer des options telles que le mode de compatibilité BOOTP (pour le serveur DHCP) ou modifier la liste des serveurs DHCP auxquels envoyer les demandes (agent de relais). Cliquez sur OK. Démarrage, arrêt ou redémarrage d'un serveur ou d'un agent de relais Le serveur DHCP ou l'agent de relais BOOTP démarre automatiquement lorsque vous avez terminé la configuration initiale. Vous pouvez arrêter ou démarrer le service en choisissant Arrêter ou Démarrer dans le menu Services. Cela revient à exécuter le script `/etc/init.d/dhcp` avec l'option `stop` ou `start`. Choisissez le menu Services dans la fenêtre principale. Choisissez Démarrer, Arrêter ou Redémarrer dans le menu Service.
   Démarrer | Cliquez sur Démarrer pour démarrer le service DHCP ou le service de relais BOOTP arrêté.
   Arrêter | Cliquez sur Arrêter pour arrêter le démon DHCP ou BOOTP.
   Redémarrer | Cliquez sur Redémarrer pour forcer le serveur DHCP à relire la base `dhcptab`.
2. Cliquez sur OK pour confirmer vos choix. Activation ou désactivation d'un serveur ou d'un agent de relais Choisissez Désactiver dans le menu Services pour supprimer le démon DHCP de la séquence d'initialisation. Lorsque le service DHCP est désactivé, il ne démarre pas automatiquement lors de la réinitialisation du serveur. Choisissez Activer pour restaurer le démon DHCP dans la séquence d'initialisation. Choisissez le menu Services dans la fenêtre principale. Choisissez Activer ou Désactiver dans le menu Services.
   Activer | Cliquez sur Activer pour restaurer un service DHCP désactivé.
   Désactiver | Cliquez sur Désactiver pour supprimer le service DHCP de la séquence d'initialisation.
2. Cliquez sur OK pour confirmer vos choix. Annulation de la configuration d'un serveur DHCP Pour modifier l'un des paramètres de configuration de votre serveur DHCP, vous devez commencer par annuler la configuration de celui-ci, puis réexécuter l'Assistant de configuration. Choisissez Annuler la configuration dans le menu Services. La boîte de dialogue Annulation de la configuration du service apparaît. Choisissez l'une des options proposées (ou les deux).
   Supprimer `dhcptab` et toutes les tables réseau DHCP | Utilisez cette option avec précaution. Si vous utilisez NIS+, la suppression de ces tables risque de poser un problème pour les autres serveurs DHCP qui partagent ces bases de données.
   Supprimer toutes les entrées de la table hosts contenant des adresses DHCP | Cochez cette case pour supprimer également les entrées de la table `hosts` du serveur.
Cliquez sur OK pour confirmer vos choix. Annulation de la configuration d'un agent de relais BOOTP Choisissez Annuler la configuration dans le menu Services. La boîte de dialogue Annulation de la configuration du service apparaît. Cliquez sur OK pour confirmer. début