Información general Servidores y relés Configurar DHCP Configurar relé Configurar red Servicios de DHCP Servicios de relé Direcciones Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Configurar un agente de relé BOOTP Si inicia DHCP Manager en un sistema que no esté configurado como servidor DHCP ni como agente de relé BOOTP, puede elegir cómo desea configurar el sistema. Si opta por configurar el sistema como un agente de relé BOOTP, aparecerá el cuadro de diálogo Configurar relé BOOTP.
Servidores de DHCP | Introduzca la dirección o las direcciones de IP o nombres de sistema de los servidores DHCP al que este relé debe reenviar las solicitudes de configuración.
Después de finalizar la configuración inicial, use la opción Modificar, en el menú Servicios para configurar opciones adicionales, como el número de saltos de relé y las interfaces de red que se va a supervisar.