Présentation Serveurs et relais Adresses IP Macros Création Nom Option Monter/Descendre Supprimer Duplication Modification Suppression Options Procédures Menus Index |  |  | # Création d'une macro La boîte de dialogue Création de macro permet de définir une nouvelle macro dans la base de données `dhcptab` du serveur DHCP sélectionné. Cette boîte de dialogue donne les mêmes résultats que la commande `dhtadm -A -d -m` de SolarisTM. Pour plus d'informations sur la définition des macros DHCP, reportez-vous à la section Utilisation des macros et des options. Cette section fournit une description des paramètres de la boîte de dialogue Création de macro.
Nom | Indiquez le nom de la nouvelle macro. N'oubliez pas que le nom que vous choisissez détermine la catégorie de la macro. Les noms de macro ne doivent pas contenir plus de 64 caractères alphanumériques. Lorsque vous nommez une macro, vous devez lui attribuer le même nom que la ressource ou le périphérique dans la catégorie que vous souhaitez contrôler. Par exemple, pour créer une macro de Classe de client pour la configuration d'un poste JavaStationTM (dont le nom de classe est `SUNW.Javastation`), nommez votre macro `SUNW.Javastation`.
Option | Indiquez le nom des options et/ou des macros à inclure dans la macro. Ces options ou macros doivent déjà exister dans la base de données DHCP. Si une option n'existe pas, vous pouvez la créer en utilisant la boîte de dialogue Création d'option. Pour parcourir la liste des options définies, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la colonne Options. Les options sont affichées par catégorie et par type. Pour afficher la liste des options standard, reportez-vous à la section Options standard. Pour inclure une macro imbriquée, entrez Inclure dans la colonne Option, puis entrez le nom de la macro dans la colonne Valeur. Pour spécifier une option, entrez son nom dans la colonne Option et sa valeur dans la colonne Valeur.
Monter/Descendre | Cliquez sur Monter ou Descendre pour modifier l'ordre de traitement des options et des macros imbriquées. L'ordre de traitement est significatif. Les valeurs des options et des macros traitées en dernier remplacent les valeurs des options et macros conflictuelles traitées en premier.
Supprimer | Sélectionnez une option et cliquez sur Supprimer pour la supprimer de la macro.
Signaler les modifications au serveur DHCP : cochez cette case si vous souhaitez que le serveur DHCP recharge la base `dhcptab` après l'écriture des informations de la macro modifiée. Normalement, vous opterez pour cette solution afin que les clients reçoivent immédiatement les nouvelles données de configuration. Toutefois, dans certains cas, vous pourrez souhaiter retarder le rechargement, par exemple si vous avez besoin de modifier plusieurs macros pour que les configurations soient correctes. début