Información general Servidores y relés Configurar DHCP Configurar BOOTP Configurar red Servicios de DHCP Saltos Detallado Transacciones de registro Detectar dirección Recargar Antememoria BOOTP Interfaces Servicios de BOOTP Direcciones Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Personalizar los servicios de DHCP Después de la configuración inicial, seleccione Modificar en el menú Servicios para personalizar otros valores del servidor DHCP. Los resultados de este cuadro de diálogo equivalen a editar el archivo `/etc/init.d/dhcpd`. Use el cuadro de diálogo Modificar opciones para configurar las siguientes opciones.
Saltos máximos del agente de relé | Especifique el número máximo de saltos de relé que pueden producirse antes de que el servidor DHCP abandone la solicitud. El valor predeterminado es 4.
Mensajes de registro detallados | El daemon de DHCP escribe mensajes en el recurso `syslogd`. En el modo detallado, el daemon DHCP muestra más mensajes que en el modo no detallado. Esto puede reducir la eficacia, debido al tiempo que lleva escribir y mostrar los mensajes. El valor predeterminado es el modo no detallado.
Transacciones de registro al recurso `syslog` | Decida si desea realizar las transacciones de registro del daemon de DHCP con `syslogd` y seleccione un número entero entre 0 y 7 para especificar el recurso syslog local. Éste puede usarse para ver de forma selectiva los mensajes de transacciones generados por el daemon de DHCP. Las transacciones incluyen todos los mensajes de DHCP entre el daemon y los clientes. Esta función puede resultar práctica para resolver problemas con el DHCP.
Detectar direcciones de IP duplicadas | De forma predeterminada, el servidor DHCP realiza un sondeo de las direcciones de IP antes de ofrecerlas a un cliente BOOTP o DHCP para cerciorarse de que no hay otro cliente usando esas direcciones. Desmarque la casilla para inhabilitar esta acción.

Recargar `dhcptab` cada | Especifique el intervalo, en minutos, que debería dejar pasar el servidor DHCP antes de volver a leer la información de `dhcptab`. El servidor DHCP lee `dhcptab` en el momento del inicio y no vuelve a hacerlo hasta que se le indique. Normalmente, DHCP Manager hace que el servidor vuelva a leer `dhcptab` cada vez que cambien los datos. La opción predeterminada es dejar esta opción desactivada para evitar reinicializar innecesariamente el `dhcptab`.
Oferta de antememoria | Especifique cuántos segundos el servidor mantendrá abierta la oferta para un cliente que ha solicitado una configuración. El tiempo predeterminado es 10 segundos. Puede aumentar el tiempo para compensar la lentitud de rendimiento de una red lenta.
Compatibilidad de BOOTP | Especifique si desea que el servidor DHCP funcione en modo de compatibilidad de BOOTP. En este modo, el servidor DHCP responderá a las solicitudes de configuración de los clientes BOOTP.
Ninguno | No permite la compatibilidad de BOOTP.
Automático | Asigna automáticamente direcciones de IP permanentes a los clientes BOOTP que lo soliciten, aunque no estén registrados en la base de datos del servidor.
Manual | Responde únicamente a los clientes que se han registrado manualmente en la base de datos del servidor.
Interfaces | Haga clic en la pestaña de interfaces para elegir las interfaces de red que supervisará el servidor DHCP. Las interfaces están ordenadas por nombre de dispositivo y dirección de IP de red. Use la tecla de flecha para eliminar o restaurar una interfaz de red de la lista de interfaces supervisadas. El valor predeterminado es permitir que el servidor supervise todas las interfaces de red.
volver al principio