Información general Agentes de relé y servidores Direcciones de IP Crear Asistente de direcciones Duplicar Dirección Nombre Servidor Macro Comentario Identificación de cliente Reservado Permiso BOOTP No utilizable Modificar Modificar varias Liberar Suprimir Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Duplicar dirección El cuadro de diálogo Duplicar dirección permite agregar rápidamente una nueva dirección a la tabla de red de DHCP actual. Elija una dirección con los valores que quiera copiar en una nueva dirección y, a continuación, seleccione Duplicar en el menú Editar. Seguidamente se indican los valores del cuadro de diálogo Duplicar dirección.
Dirección de IP | La dirección de IP para este registro.
Nombre de cliente (opcional) | El nombre del sistema del cliente.
Propiedad del servidor | La dirección de IP del servidor DHCP a la que pertenece la dirección de IP de este registro.
Macro de configuración | Una macro opcional del servidor que permite obtener los parámetros de configuración del cliente de la base de datos `dhcptab`. Haga clic en la flecha para ver una lista de macros disponible en el servidor. Si la macro que desea especificar no existe aún en el servidor, puede crear una con el cuadro de diálogo Crear Macro.
Comentario (opcional) | Un comentario de texto opcional.
Haga clic en Permiso para modificar los valores que afectan al tipo de permiso y a la fecha de caducidad.
Identificación de cliente | Una cadena hexadecimal que representa los octetos que identifican al cliente. El número de caracteres en este campo debe ser par, con una longitud máxima de 64. Hay entradas con `00` disponibles para permitir una asignación dinámica a los clientes que lo soliciten. Los clientes BOOTP están identificados por la concatenación del tipo de hardware de red y la dirección de hardware del cliente. Por ejemplo, un cliente BOOTP con un tipo de hardware `01` (Ethernet 10 Mb) y una dirección de hardware de `8:0:20:11:12:b7` tendría la siguiente identificación de cliente: `010800201112B7`.
Reservado | La dirección está reservada para este cliente y el servidor no podrá reclamarla.
Normas de Permiso | Dinámico: el servidor DHCP es responsable de la asignación y reasignación de este rango de direcciones de IP. Introduzca la fecha de caducidad del permiso. Puede especificar una fecha de caducidad con el formato mm/dd/aaaa. Permanente: el permiso no caduca.
Asignación sólo a clientes BOOTP | La dirección de IP seleccionada está reservada para clientes BOOTP.
La dirección está inutilizable | Esta dirección de IP no se puede usar. Puede usar este valor, además del valor Reservado, para evitar que un cliente arranque.
volver al principio