Présentation Solaris DHCP A propos des macros Accès à l'aide Serveurs et relais Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # A propos de Solaris DHCP Le serveur DHCP SolarisTM (`in.dhcpd`) offre des services DHCP robustes aux clients DHCP et BOOTP. L'un des principaux avantages de Solaris DHCP est la souplesse qu'il apporte à l'affectation de macros et de définitions d'options à chaque phase de configuration de client dynamique. L'illustration suivante fournit une description globale du processus d'initialisation des clients à l'aide de DHCP/BOOTP, y compris le traitement des macros, sous Solaris DHCP. Dans l'illustration : Un client DHCP/BOOTP envoie une demande DHCP. Un serveur DHCP disponible accepte la demande et lance le processus d'affectation DHCP : Une adresse IP disponible est détectée dans la base de données `dhcp_network` et affectée au client. Les valeurs des options de la macro Classe de clients (plate-forme/système d'exploitation), situées dans la base de données `dhcptab` du serveur, sont regroupées et transmises à l'étape suivante. Les valeurs des options de la macro Réseau (réseau de clients), situées dans la base de données `dhcptab` du serveur, sont regroupées et transmises à l'étape suivante. Les valeurs des options de la macro Adresse IP (spécifique au serveur), situées dans la base de données `dhcptab` du serveur, sont regroupées et transmises à l'étape suivante. Les valeurs des options de la macro ID client (spécifique au client, par exemple l'ID Ethernet/MAC), situées dans la base de données `dhcptab` du serveur, sont regroupées et transmises à l'étape suivante. Toutes les valeurs des options sont regroupées, ainsi que l'adresse IP affectée par le serveur DHCP, et retransmises au client DHCP. Le client termine son processus d'initialisation en utilisant l'adresse IP et les valeurs obtenues du serveur DHCP. Pour plus d'informations sur les macros et sur les options, reportez-vous aux pages d'aide. début