2. Información general Agentes de relé y servidores Direcciones de IP Macros Opciones Cómo... Servidores y relés Configurar DHCP Configurar BOOTP Configurar red Suprimir red Personalizar servicios Iniciar/Detener/ Reiniciar Habilitar/ inhabilitar Desconfigurar DHCP Desconfigurar BOOTP Direcciones Macros Opciones Índice |  |  | # Cómo: Servidores y relés Configurar un servidor DHCP Seleccione un servidor de la consola de Gestión de sistema e inicie DHCP Manager. Si el servidor no se había configurado previamente como servidor DHCP ni como agente de relé BOOTP, aparecerá el cuadro de diálogo Elegir configuración del servidor. Puede optar por configurarlo como servidor DHCP o como agente de relé BOOTP, pero no como ambos. Seleccione Configurar como servidor DHCP. Se iniciará el Asistente de configuración de servidor DHCP. Siga los pasos de configuración y escriba la información que se le solicite. Una vez completada la configuración se iniciará el servidor DHCP. Para cambiar cualquiera de los parámetros de configuración deberá desconfigurar el servidor y usar el Asistente de configuración para configurarlo nuevamente. Para personalizar los servicios de DHCP, seleccione Modificar en el menú Servicios. Configurar un agente de relé BOOTP Seleccione un servidor de la consola de Gestión de sistema e inicie DHCP Manager. Si el servidor no se había configurado previamente como servidor DHCP ni como agente de relé BOOTP, aparecerá el cuadro de diálogo Elegir configuración del servidor. Puede optar por configurarlo como servidor DHCP o como agente de relé BOOTP. Seleccione Configurar como relé BOOTP. Aparecerá el cuadro de diálogo Configurar relé BOOTP. Introduzca los servidores DHCP. Escriba los nombres o direcciones de IP de uno o varios servidores DHCP a los que se pasarán las solicitudes de configuración. Cuando haya concluido la configuración se iniciará el agente de relé BOOTP. Para personalizar los servicios de relé BOOTP seleccione Modificar en el menú Servicios. Configurar una red Cuando configure por primera vez el servidor DHCP, el Asistente de configuración configurará la primera red. Para agregar redes adicionales, siga estos pasos. Seleccione Asistente de red en el menú Editar de la ventana Ver direcciones. Escriba la información de configuración de la nueva red. Haga clic en Aceptar para confirmar su acción. Suprimir una red Suprimir una red significa eliminarla de la lista de redes que supervisa el servidor DHCP. Seleccione Suprimir red en el menú Editar de la ventana Ver direcciones. Aparecerá el cuadro de diálogo Suprimir red. Las redes configuradas aparecen en la lista Mantenimiento de redes. Seleccione la red que desea suprimir y use las teclas de flechas para pasarla a la lista Supresión de redes. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. No puede agregar una red con este cuadro de diálogo. Para agregar o restaurar una red a la lista de redes que supervisa el servidor DHCP, deberá configurarla con el Asistente de red. Personalizar servicios Puede configurar los servicios de DHCP o BOOTP del servidor o agente de relé BOOTP. Elija Modificar en el menú Servicios. Aparecerá el cuadro de diálogo Modificar opciones de servicio. Escriba información de configuración Use el cuadro de diálogo Modificar opciones de servicio para personalizar los servicios de DHCP o Relé. Puede configurar opciones como el modo de compatibilidad de BOOTP (para el servidor DHCP) o modificar la lista de servidores DHCP al que se reenviarán las solicitudes (para el agente de relé). Pulse Aceptar. Iniciar, parar, reiniciar un servidor o agente de relé El servidor DHCP o el agente de relé BOOTP se iniciarán automáticamente cuando haya finalizado la configuración inicial. Para detener o iniciar el servicio, elija Parar o Iniciar en el menú Servicios. Este procedimiento equivale a ejecutar la secuencia `/etc/init.d/dhcp` con los comandos `stop` o `start`. Seleccione el menú Servicios en la ventana principal. Seleccione Iniciar, Parar o Reiniciar en el menú Servicios.
   Iniciar | Haga clic en Iniciar para iniciar el servicio de DHCP o del relé BOOTP que se había detenido.
   Parar | Haga clic en Parar para detener el daemon de DHCP o BOOTP.
   Reiniciar | Haga clic en Reiniciar para obligar al servidor DHCP a leer de nuevo `dhcptab`.
2. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. Habilitar o inhabilitar un servidor o agente de relé Seleccione Inhabilitar en el menú Servicios para eliminar el daemon de DHCP de la secuencia de arranque. Si está inhabilitado el servicio de DHCP, no se arrancará automáticamente al rearrancar el servidor. Seleccione Habilitar para devolver el daemon de DHCP a la secuencia de arranque. Seleccione el menú Servicios en la ventana principal. Seleccione Habilitar o Inhabilitar en el menú Servicios.
   Habilitar | Haga clic en Habilitar para restaurar un servicio de DHCP que se haya inhabilitado.
   Inhabilitar | Haga clic en Inhabilitar para eliminar el servicio de DHCP de la secuencia de arranque.
2. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. Desconfigurar un servidor DHCP Para cambiar un parámetro de configuración del servidor DHCP, deberá desconfigurar el servidor y volver a ejecutar el Asistente de configuración. En el menú Servicios seleccione Desconfigurar. Aparecerá el cuadro de diálogo Desconfigurar servicio. Seleccione una opción o ambas.
   Eliminar `dhcptab` y todas las tablas de red de DHCP | Use esta opción con precaución. Si está usando NIS+, la eliminación de estas tablas puede originar problemas para otros servidores DHCP que compartan estas bases de datos.
   Eliminar todas las entradas de la tabla de sistemas de las direcciones DHCP | Marque este cuadro para eliminar también las entradas de la tabla `sistemas` del servidor.
Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. Desconfigurar un agente de relé BOOTP En el menú Servicios seleccione Desconfigurar. Aparecerá el cuadro de diálogo Desconfigurar servicio. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. volver al principio