Übersicht Server und Relays Adressen Erstellen Adressassistent Anzahl Server Anfangsadresse Namen Bestätigen Konfiguration BOOTP Nicht verwendbar Leasing Duplizieren Ändern Mehrere ändern Freigeben Löschen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Adressassistent Verwenden Sie den Adressassistenten, um einen Block Adressen zum DHCP-Netzwerk des Servers hinzuzufügen. Zum Starten des Adressassistenten wählen Sie zunächst "Adressen" aus dem Menü "Ansicht" und dann "Adressassistent" aus dem Menü "Bearbeiten". Der Assistent führt die Schritte des SolarisTM-Befehls `pntadm` aus. Führen Sie die einzelnen Schritte aus, indem Sie auf den Pfeil am unteren Rand des Bildschirms klicken. Zum Eingeben von Informationen doppelklicken Sie in das Feld, geben den gewünschten Wert ein und drücken die Eingabetaste. Wenn Sie den Adressassistenten verwenden, werden Sie zur Eingabe der folgenden Informationen aufgefordert.
Anzahl der IP-Adressen | Geben Sie die Gesamtanzahl Adressen ein, die zum Netzwerk des DHCP-Servers hinzugefügt werden sollen.
Verwaltet von Server | Geben Sie die IP-Adresse des DHCP-Servers ein, der diese IP-Adressen verwaltet. Dieser Server ist dafür zuständig, zu Anfang auf die Anforderung einer IP-Adresse des DHCP-Clients zu reagieren.
IP-Anfangsadresse | Geben Sie die erste IP-Adresse der Reihe ein.
Client-Namen generieren | Geben Sie einen Root-Namen für generierte Client-Namen ein. Sie können für jede zugeordnete Adresse eine Liste der Client-Namen generieren. Die Namen werden in die Tabelle `hosts` des Servers aufgenommen. Jeder neue Client-Name verwendet den Root-Namen und fügt eine inkrementelle Zahl hinzu.
Adressliste bestätigen | Sie können die eingegebenen Informationen anzeigen. Zum Hinzufügen oder Ändern von Adressen verwenden Sie die Optionen Adresse erstellen oder Adresse ändern im Menü "Bearbeiten".
Konfigurationsmakro | Geben Sie den Namen des Client-Konfigurationsmakros ein. Sie können die Liste der bestehenden Makros durchblättern. Wählen Sie ein Makro aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Ansicht", um den Inhalt des Makros anzuzeigen. Wenn Sie ein nicht vorhandenes Makro angeben möchten, können Sie dieses über das Dialogfeld Makro erstellen definieren.
Nicht verwendbar | Wenn Sie möchten, können Sie diese Adressen als Nicht verwendbar kennzeichnen.
Leasing-Typ | Wählen Sie "Dynamisch" oder "Permanent". Dynamisch: Der DHCP-Server ist für die Zuordnung und die erneute Zuordnung dieses IP-Adressbereichs zuständig. Wählen Sie "Dynamisch", wenn die nicht verwendeten IP-Adressen verfügbar gemacht werden sollen. Geben Sie die Verfallszeit für den Leasing-Zeitraum ein. Sie können das Verfallsdatum im Format mm/tt/jjjj angeben. Permanent: Die Adresse wird dem Client permanent zugeordnet.
zurück zum Anfang