Información general Servidores y relés Configurar DHCP Almacén de datos Normas de Permiso Servidor de dominio Red Encaminador NIS NIS+ Configurar relé Configurar red Servicios de DHCP Servicios de relé Direcciones Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Asistente de configuración del servidor de DHCP El Asistente de configuración de DHCP ayuda a configurar el sistema SolarisTM como servidor de DHCP y configura la primera red. El asistente realiza los pasos de los comandos `dhcpconfig` y `in.dhcpd` de Solaris. Después de realizar una configuración inicial, use la opción Modificar en el menú Servicios para configurar servicios como la compatibilidad BOOTP, detección de la duplicación de direcciones y supervisión de determinadas interfaces. Para introducir información, haga doble clic en el campo, escriba el valor deseado y pulse Intro. Si opta por el Asistente de configuración de DHCP, se le pedirá que introduzca la siguiente información.
Almacén de datos | Introduzca la ubicación que usará el servidor DHCP para almacenar los datos de configuración. Puede especificar NIS+ o designar un directorio local (Archivos). Deberá usar NIS+ si tiene un entorno con varios servidores para que todos los servidores DHCP del dominio NIS+ puedan compartir esta información. Si opta por almacenar los datos localmente, escriba la ruta (predeterminada=`/var/dhcp`). Si usa NIS+, introduzca el dominio del servidor NIS+ (predeterminado= el dominio de este servidor).
Nota: si el servidor no está configurado como cliente NIS+, no podrá elegir la opción NIS+. Para usar NIS+ como almacén de datos, cancele el asistente, configure el servidor como cliente NIS+ y vuelva a ejecutar DHCP Manager.
Normas de Permiso | Introduzca el plazo para la caducidad del permiso. El permiso es el tiempo que un servidor DHCP autoriza a un cliente DHCP a utilizar una dirección concreta. Puede introducir un valor entre 1 hora y 3550 semanas. El plazo debería ser tan reducido como para permitir que los clientes y servidores puedan sincronizarse y para que el servidor pueda reclamar aquellas direcciones que ya no se estén usando; sin embargo, debería ser lo suficientemente extenso como para que, en el caso de que el servidor de DHCP no esté disponible, los clientes puedan seguir trabajando. En general, un plazo de permiso óptimo va de uno a tres días. La opción predeterminada es permitir que el cliente vuelva a negociar el permiso antes de que caduque. Un cliente intentará renovar el permiso cuando haya transcurrido aproximadamente la mitad del plazo. Si no se les permite renegociar, los clientes tendrán que rearrancar los equipos para obtener una nueva dirección una vez haya caducado su permiso. Puede elegir esta opción en entornos donde haya más clientes que direcciones; además, tendrá que aplicar un límite de tiempo de utilización de las direcciones de IP.
Dominio de DNS | El servidor de dominio asigna nombres de sistemas a las direcciones del sistema. Si se ha configurado el servidor para usar DNS, se mostrarán el nombre del dominio y la dirección del servidor DNS. Si los campos están en blanco, puede introducir el nombre de dominio y la dirección de un servidor de dominio DNS. Podrá introducir la dirección de varios servidores. El orden de la lista determina el orden en que se acude a los servidores.
volver al principio
Configurar red Este apartado trata los primeros pasos de la configuración de red. Puede configurar la primera red con el Asistente de configuración de DHCP. Una vez haya configurado el servidor DHCP, podrá agregar redes adicionales con el Asistente de red, disponible en el menú Editar cuando tenga abierta Vista dirección.
Dirección de red | Introduzca la dirección de IP de la red que está configurando.
Máscara de subred | Introduzca la máscara de subred de esta red. Una máscara de subred es una forma de dividir la parte del sistema de una dirección de internet para formar subredes locales.
Tipo de red | Especifique si la red es una red de área local (LAN) o punto a punto (PPP).
Encaminamiento | Un encaminador es una máquina con varias interfaces de red que puede enviar paquetes de IP de una red a otra. En la mayoría de los casos, los clientes deberían usar un protocolo de descubrimiento de encaminador para conectarse a un encaminador. Si en la red hay clientes que no pueden usar el protocolo de descubrimiento de encaminador, introduzca la dirección de IP de un encaminador que puedan usar para comunicarse con sistemas de otras redes.
Nombre de dominio NIS Dirección de servidor NIS | Si se ha configurado el servidor para usar el servicio de asignación de nombres de NIS, se cumplimentará la información del servidor NIS. Si no, puede introducir el nombre del dominio y la dirección de IP de uno o varios servidores de nombres NIS. El orden en que aparecen las direcciones en la lista determina el orden en que se acudirá a los servidores.
Nombre de dominio NIS+ Dirección de servidor NIS+ | Si se ha configurado el servidor para usar el servicio de nombres NIS+, se cumplimentará la información del servidor NIS+. Si no, puede introducir el nombre del dominio y la dirección de IP de uno o varios servidores de nombres NIS+. El orden en que aparecen las direcciones en la lista determina el orden en que se acudirá a los servidores.
volver al principio