Présentation Serveurs et relais Configuration de DHCP Stockage des données Stratégie de bail Serveur de domaine Réseau Routeur NIS NIS+ Configuration de relais Configuration des réseaux Services DHCP Services de relais Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Assistant de configuration du serveur DHCP L'assistant de configuration de DHCP vous aide à configurer un système SolarisTM en tant que serveur DHCP et configure le premier réseau. L'assistant suit les étapes des commandes Solaris `dhcpconfig` et `in.dhcpd`. Après la configuration initiale, utilisez l'option Modifier du menu Services pour configurer des services tels que la compatibilité BOOTP, la détection des doublons d'adresses et les interfaces à surveiller. Pour entrer des informations, cliquez deux fois dans le champ approprié, entrez la valeur souhaitée et appuyez sur la touche Entrée. Si vous choisissez l'assistant de configuration de DHCP, les informations suivantes vous seront demandées.
Stockage des données | Entrez l'emplacement utilisé par le serveur DHCP pour stocker les données de configuration. Vous pouvez indiquer NIS+ ou un répertoire local (fichiers). Utilisez NIS+ si votre environnement comporte plusieurs serveurs, de manière à ce que les informations puissent être partagées par tous les serveurs DHCP du domaine NIS+. Si vous choisissez de stocker des données localement, entrez le chemin d'accès des données (par défaut : `/var/dhcp`). Si vous utilisez NIS+, entrez le domaine du serveur NIS+ (par défaut : domaine de ce serveur).
Remarque : si le serveur n'est pas encore configuré comme client NIS+, vous ne pouvez pas sélectionner l'option NIS+. Pour utiliser NIS+ pour le stockage des données, fermez l'assistant, configurez le serveur en tant que client NIS+ et relancez DHCP Manager.
Stratégie de bail | Entrez le délai d'expiration d'un bail. Ce bail est la durée pendant laquelle un serveur DHCP autorise un client DHCP à utiliser une adresse particulière. Cette valeur peut aller de une heure à 3550 semaines. Cette durée doit être assez courte pour que les clients et les serveurs restent synchronisés et que le serveur puisse récupérer les adresses qui ne sont plus utilisées. Toutefois, elle doit être assez longue pour que les clients continuent à fonctionner même si le serveur DHCP devient indisponible. En général, la durée optimale d'un bail est comprise en un et trois jours. Par défaut, les clients sont autorisés à renégocier leur bail avant que celui-ci n'expire. Le cas échéant, les clients tentent de renouveler leur bail à mi-durée. Si cette renégociation n'est pas autorisée, les clients doivent être réinitialisés au moment de l'expiration du bail afin d'obtenir une nouvelle adresse. Choisissez cette option si votre environnement compte plus de clients que d'adresses et que vous devez appliquer une durée maximale d'utilisation aux adresses IP.
Domaine DNS | Le serveur de domaine résout les noms de machine en adresses de machine. Si le serveur est configuré pour utiliser DNS, le nom de domaine et l'adresse du serveur DNS sont affichés. Si ces champs sont vides, vous pouvez entrer le nom de domaine et l'adresse d'un serveur de domaine DNS. Vous pouvez entrer l'adresse de plusieurs serveurs. L'ordre de la liste détermine l'ordre dans lequel les serveurs sont interrogés.
début
Configuration des réseaux Cette section vous permet de commencer la configuration des réseaux. Vous pouvez configurer le premier réseau à l'aide de l'Assistant de configuration de DHCP. Une fois le serveur DHCP configuré, vous pouvez ajouter des réseaux supplémentaires à l'aide de l'Assistant Réseau, disponible dans le menu Editer de la vue des adresses.
Adresse du réseau | Entrez l'adresse IP du réseau que vous configurez.
Masque de sous-réseau | Entrez le masque de sous-réseau de ce réseau. Un masque de sous-réseau permet de séparer la partie machine d'une adresse Internet pour former des sous-réseaux locaux.
Type de réseau | Indiquez si le réseau est un réseau local (LAN) ou point-à-point (PPP).
Routage | Un routeur est une machine possédant plusieurs interfaces réseau et capable d'acheminer les paquets IP d'un réseau à un autre. Dans la plupart des cas, les clients doivent effectuer une découverte de routeur pour se connecter à un routeur. Si certains clients de votre réseau ne peuvent pas utiliser la découverte de routeur, entrez l'adresse IP d'un routeur qu'ils pourront utiliser pour communiquer avec les systèmes d'un autre réseau.
Nom du domaine NIS Adresse du serveur NIS | Si le serveur est configuré pour utiliser le service d'attribution de noms NIS, ces champs comportent des informations concernant le serveur NIS. Dans le cas contraire, vous pouvez entrer le nom de domaine et l'adresse IP d'un ou plusieurs serveurs de noms NIS. L'ordre dans lequel les adresses apparaissent dans la liste détermine l'ordre dans lequel les serveurs seront interrogés.
Nom du domaine NIS+ Adresse du serveur NIS+ | Si le serveur est configuré pour utiliser le service de noms NIS+, ces champs comportent des informations concernant le serveur NIS+. Dans le cas contraire, vous pouvez entrer le nom de domaine et l'adresse IP d'un ou plusieurs serveurs de noms NIS+. L'ordre dans lequel les adresses apparaissent dans la liste détermine l'ordre dans lequel les serveurs seront interrogés.
début