Übersicht Solaris DHCP Informationen zu Makros Aufrufen von Hilfe Server und Relays Adressen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Informationen zu Solaris DHCP Der SolarisTM DHCP-Server (`in.dhcpd`) bietet robuste DHCP-Services für DHCP- und BOOTP-Clients. Eine der herausragendsten Stärken der Solaris-DHCP-Implementierung besteht in der Flexibilität bei der Zuordnung von Makros und Optionsdefinitionen in jeder Phase der dynamischen Client-Konfiguration. Die folgende Abbildung zeigt eine Beschreibung des DHCP/BOOTP-Client-Boot-Prozesses auf höchster Ebene (einschließlich Makroverarbeitung) unter Solaris DHCP. Die Abbildung zeigt folgendes: Ein DHCP/BOOTP-Client leitet eine DHCP-Anforderung ein. Ein verfügbarer DHCP-Server akzeptiert die Anforderung und leitet den DHCP-Zuordnungsprozess ein: In der Datenbank `dhcp_network` wird eine verfügbare IP-Adresse gefunden und dem Client zugewiesen. Die Optionswerte im Makro Client-Klasse (Plattform/Betriebssystem), das sich in der Datenbank `dhcptab` des Servers befindet, werden gebündelt und der nächsten Phase übergeben. Die Optionswerte im Makro Netzwerk (Client-Netzwerk), das sich in der Datenbank `dhcptab` des Servers befindet, werden gebündelt und der nächsten Phase übergeben. Die Optionswerte im Makro IP-Adresse (Server-spezifisch), das sich in der Datenbank `dhcptab` des Servers befindet, werden gebündelt und der nächsten Phase übergeben. Die Optionswerte im Makro Client-ID (nur für Clients, z. B. Ethernet/MAC-ID), das sich in der Datenbank `dhcptab` des Servers befindet, werden gebündelt und der nächsten Phase übergeben. Alle Optionswerte werden zusammen mit der IP-Adresse, die vom DHCP-Server zugewiesen wurde, gebündelt und dem DHCP-Client zurückgegeben. Der Client beendet den Boot-Prozess mit der IP-Adresse und den Werten, die vom DHCP-Server übergeben wurden. Weitere Informationen zu Makros und Optionen finden Sie auf den entsprechenden Hilfeseiten. zurück zum Anfang