Présentation Serveurs et relais Configuration DHCP Configuration BOOTP Configuration des réseaux Services DHCP Sauts Informations détaillées Consignation des transactions Détection d'adresses Rechargement Cache BOOTP Interfaces Services BOOTP Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Personnalisation des services DHCP Après la configuration initiale, choisissez Modifier dans le menu Service pour personnaliser d'autres paramètres du serveur DCHP. L'utilisation de cette boîte de dialogue équivaut à éditer le fichier `/etc/init.d/dhcpd`. Utilisez la boîte de dialogue Modification des options pour configurer les options suivantes :
Nombre maximum de sauts d'agents de relais | Indiquez le nombre maximum de sauts de relais susceptibles de survenir avant que le serveur DHCP n'abandonne la demande. La valeur par défaut est 4.
Messages détaillés dans le journal | Le démon DHCP envoie ses messages à l'utilitaire `syslogd`. En mode détaillé, le nombre de messages générés est plus important, ce qui peut réduire les performances en raison du temps nécessaire à leur écriture et à leur affichage. Par défaut, DHCP Manager utilise le mode non détaillé.
Consigner les transactions | Indiquez si le démon DHCP doit consigner les transactions à l'aide de `syslogd` et sélectionnez un entier compris entre 0 et 7 pour indiquer l'utilitaire syslog local. L'utilitaire syslog local peut être utilisé pour afficher de manière sélective les messages de transaction générés par le démon DHCP. Les transactions incluent tous les messages DHCP échangés entre le démon et les clients. Cette fonction peut se révéler utile pour la résolution de problèmes liés à DHCP.
Eviter les doublons d'adresses IP | Par défaut, avant de présenter une adresse IP à un client DHCP ou BOOTP, le serveur DHCP vérifie qu'elle n'est pas déjà utilisée par un autre client (à l'aide de ping). Décochez cette case pour désactiver cette action.

Recharger `dhcptab` | Indiquez l'intervalle, en minutes, que le serveur DHCP doit utiliser pour planifier la relecture des informations de `dhcptab`. Le serveur DHCP lit automatiquement la table `dhcptab` au démarrage et ne la relit pas ensuite. Généralement, DHCP Manager indique au serveur de relire `dhcptab` chaque fois que vous modifiez les données. Par défaut, cette option est désactivée pour éviter des réinitialisations inutiles de `dhcptab`.
Validité du cache | Indiquez la durée (en secondes) durant laquelle le serveur doit maintenir les offres de configuration en réponse aux demandes des clients. La valeur par défaut est de 10 secondes. Vous pouvez augmenter cette durée pour compenser les dégradations de performances dues à un réseau lent.
Compatibilité BOOTP | Indiquez si le serveur DHCP doit fonctionner en mode de compatibilité BOOTP. Dans ce mode, le serveur DHCP répond aux demandes de configuration des clients BOOTP.
Aucune | Ne pas permettre la compatibilité BOOTP.
Automatique | Affecter automatiquement des adresses IP permanentes aux clients BOOTP demandeurs, même si ces derniers ne sont pas enregistrés dans la base de données du serveur.
Manuelle | Répondre uniquement aux clients enregistrés manuellement dans la base de données du serveur.
Interfaces | Cliquez sur l'onglet Interfaces pour choisir les interfaces réseau que le serveur DHCP doit surveiller. Les interfaces sont répertoriées par nom de périphérique et par adresse IP réseau. Utilisez la touche fléchée pour supprimer ou restaurer une interface réseau dans la liste des interfaces surveillées. Par défaut, le serveur surveille toutes les interfaces réseau.
début