Información general Solaris DHCP Acerca de macros Obtención de ayuda Servidores y relés Direcciones Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Acerca de Solaris DHCP El servidor DHCP de SolarisTM (`in.dhcpd`) proporciona servicios de DHCP sólidos a los clientes BOOTP y DHCP. Uno de los puntos fuertes más importantes de la implementación Solaris DHCP es la flexibilidad que permite a la hora de asignar definiciones de macros y opciones en cualquier fase de la configuración dinámica de clientes. La ilustración siguiente proporciona una descripción detallada del proceso de arranque de clientes DHCP/BOOTP, incluido el procesamiento de macros, con Solaris DHCP. En la ilustración: Un cliente DHCP/BOOTP inicia una solicitud de DHCP. Un servidor DHCP disponible acepta la solicitud e inicia el proceso de asignación de DHCP: Se localiza una dirección de IP disponible en la base de datos `dhcp_network` y se asigna al cliente. Se incluyen los valores de opciones en la macro Clase cliente (plataforma/sistema operativo), ubicada en la base de datos `dhcptab` del servidor, y se pasan a la fase siguiente. Se incluyen los valores de opciones de la macro Red (red cliente), ubicada en `dhcptab`, en el servidor, y se pasan a la fase siguiente. Se incluyen los valores de opciones de la macro Dirección de IP (específica del servidor), ubicada en `dhcptab` del servidor, y se pasan a la fase siguiente. Se incluyen los valores de opciones de la macro Identificación de cliente (exclusiva del cliente, por ejemplo, identificación Ethernet/MAC), ubicada en `dhcptab`, en el servidor, y se pasan a la fase siguiente. Todos los valores de opciones se agrupan, junto con la dirección de IP que ha asignado el servidor DHCP y se envían de vuelta al cliente DHCP. El cliente completa el proceso de arranque, con la dirección de IP y los valores que le ha enviado el servidor DHCP. Consulte las páginas de ayuda para obtener más información sobre macros y opciones. volver al principio