Información general Servidores y relés Configurar DHCP Configurar relé Configurar red Servicios de DHCP Servicios de relé Iniciar/parar Habilitar/ inhabilitar Desconfigurar Direcciones Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Servidores DHCP y agentes de relé BOOTP Puede usar DHCP Manager para configurar y gestionar el servidor DHCP o el agente de relé BOOTP y las redes que están asociadas a ellos. ## Servidor de DHCP El servidor DHCP gestiona el espacio para direcciones de IP en las redes a las que está conectado. Use el Asistente de configuración de DHCP para configurar el servidor DHCP. El asistente de configuración DHCP realiza paso a paso el procedimiento de configuración del sistema como un servidor DHCP y configura la primera red. El asistente realiza los mismos pasos que el comando `dhcpconfig` de Solaris. Después de la configuración inicial, podrá configurar opciones adicionales para personalizar el comportamiento del servidor DHCP, con el cuadro de diálogo Modificar servicios, disponible en el menú Servicios. Use éste para parar, iniciar, inhabilitar, habilitar y desconfigurar el servidor DHCP. ## Agente de relé BOOTP El agente de relé BOOTP puede recibir solicitudes de configuración de un cliente de una red que no esté directamente conectada a un servidor DHCP y reenviar la solicitud a un servidor DHCP. Use el cuadro de diálogo Configurar BOOTP para realizar la configuración inicial. Puede configurar opciones adicionales mediante el cuadro de diálogo Modificar servicios, disponible en el menú Servicios. Use éste para parar, iniciar, inhabilitar, habilitar y desconfigurar el agente de relé BOOTP. ## Redes El servidor DHCP puede gestionar clientes y direcciones de las redes configuradas. Use el Asistente de configuración de DHCP para configurar la primera red. Después de la configuración inicial puede configurar redes adicionales con el Asistente de red, en el menú Editar. Seleccione Suprimir red en el menú Editar para eliminar una red de la lista de redes que se supervisan.