Información general Servidores y relés Configurar DHCP Configurar BOOTP Configurar red Servicios de DHCP Servicios de BOOTP Detallado Saltos Servidores Interfaces Direcciones Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Personalizar los servicios de BOOTP Después de la configuración inicial, elija Modificar, en el menú Servicios, para personalizar otros valores del agente de relé BOOTP. Los resultados de este cuadro de diálogo equivalen a editar el archivo `/etc/init.d/dhcp`. El cuadro de diálogo Modificar las opciones de servicio permite configurar las siguientes opciones.
Mensajes de registro detallados | El daemon de DHCP escribe mensajes en el recurso `syslogd`. En el modo detallado, el daemon DHCP muestra más mensajes que en el modo no detallado. Esto puede reducir la eficacia, debido al tiempo que lleva escribir y mostrar los mensajes. El valor predeterminado es el modo no detallado.
Saltos máximos del agente de relé | Especifica el número máximo de saltos de relé que se pueden producir antes de que el agente de relé BOOTP deje de lado la solicitud. El valor predeterminado es 4.
Servidores de DHCP | Escriba los nombres de sistema o direcciones de IP de los servidores DHCP a los que tiene que reenviar las solicitudes el agente de relé BOOTP. Use esta opción para ampliar la lista de servidores configurados durante la configuración inicial. También puede usar esta opción para suprimir servidores configurados.
Interfaces | Haga clic en la pestaña Interfaces para seleccionar las interfaces de red que debe supervisar el servidor DHCP. Las interfaces están ordenadas por nombre de dispositivo y dirección de red IP. Use la tecla de flecha para eliminar o restaurar una interfaz de red de la lista de interfaces supervisadas. El valor predeterminado es permitir que el servidor supervise todas las interfaces de red.