# Steg-för-steg-anvisningar för PDASync

- Starta PDASync

- Ange ett PDA-namn
- Ange ett PDA-lösenord

- Använda synkroniseringsfliken

- Visa synkroniseringsstatus
- Konfigurera synkroniseringen
- Ange synkroniseringsegenskaper
- Avbryta synkroniseringen

- Använda kanalfliken

- Konfigurera Installationskanalen Kanal
- Konfigurera Meddelandekanalen
- Konfigurera Kalenderkanalen
- Konfigurera Postkanalen
- Konfigurera Adresskanalen
- Konfigurera Systemkanalen
- Lägga till en kanal

- Använda loggfliken

- Visa loggen
- Konfigurera loggegenskaper
- Skriva ut loggfilen

# Starta PDASync

När du startar PDASync för första gången måste du ange ett namn på PDA-enheten och ett lösenord om du inte redan har gjort det.

## Ange ett PDA-namn

Ange PDA-namnet. PalmPilot-namnet är det unika namn som används för att identifiera enheten i systemet. Den här dialogrutan visas endast en gång, nämligen när du loggar in för första gången. Den visas inte om du redan har angett ett PDA-namn.

## Ange ett PDA-lösenord

Ange ditt PDA-lösenord. Om du har angett ett lösenord ombeds du skriva det varje gång som du vill köra programmet. Om PDA-enheten inte har något lösenord visas inte dialogrutan.

# Använda synkroniseringsfliken

Synkroniseringsfliken visas alltid när du startar PDASync. Vid synkroniseringen används den standardkonfiguration eller aktuella konfiguration som du har angett på Kanal- fliken.

Informationen på statusraden visar att programmet är klart för synkronisering. Tryck på synkroniseringsknappen på PDA-datorns dockningsenhet. Programmet startar en synkronisering baserad på den tidigare konfigurationen av kanalerna.

## Visa synkroniseringsstatus

Statusfältet innehåller information om den aktuella åtgärden genom status- eller ledtext, animerad grafik som visar att en åtgärd utförs och en förloppsindikator som visar hur synkroniseringen fortlöper.

Animerad grafik visas endast under tiden som en synkronisering pågår.

## Konfigurera synkroniseringen

Det första som du måste göra är att ange portinställningar i dialogrutan Synkroniserings- egenskaper.

## Ange synkroniseringsegenskaper

När du klickar på egenskaper som finns på synkroniseringsfliken visas dialogrutan för programegenskaper. Här finns alla de alternativ i PDASync som inte är direkt relaterade till specifika kanaler. Du behöver inte ändra alternativen i dialogrutan särskilt ofta.

Du kan använda den här dialogrutan för att göra följande:

- Ange serieport.
- Ange porthastighet. Standard är så fort som möjligt. Hastigheten mellan program och serieport fastställs automatiskt. De fasta alternativen i den här menyn är de hastigheter som har stöd i API.
- Ange om programfönstret ska minimeras efter synkroniseringen (PÅ, standard) eller inte (AV). Fönstret minimeras automatiskt till en ikon när synkroniseringen är klar. Om du har stängt av funktionen förblir fönstret öppet på skärmen när synkroniseringen har slutförts.

## Avbryta synkroniseringen

Klicka på knappen Avbryt när du vill avbryta synkroniseringsåtgärden.

# Använda kanalfliken

Här visas tillgängliga kanaler. Du kan lägga till och ta bort kanaler. Aktiva kanaler har markerats med en bock. Vid en synkronisering körs bara de aktiva kanalerna (som har markerats med en bock).

Du kan använda den här dialogrutan för att göra följande:

- Ändra kanalinställningar. En dialogruta där du kan ändra konfigurationen för den aktuella kanalen visas.
- Växla mellan att aktivera och inaktivera kanalen.
- Lägga till en kanal i listan. Dialogrutan Lägg till kanal där du kan lägga till nya kanaler visas.
- Ta bort en kanal från listan. Kanalen tas bort från listan när du har bekräftat åtgärden i en dialogruta.

## Konfigurera Installationskanalen

I dialogrutan Konfigurera Installationskanalen kan du ange vilka filer (program eller databaser) som du vill installera på PDA-enheten.

I den här dialogrutan kan du:

- Visa alla filer som kan installeras på din PDA. Dessa filer finns i standardinstallationskatalogen.
- Klicka på plusknappen (+) när du vill lägga till en fil i listan. Dialogrutan Lägg till PDA-program visas. Markera en fil och klicka sedan på knappen Lägg till.

- När du vill ta bort en fil från listan klickar du på minusknappen (-).

Standardkatalogen är /home/<user>/PDASync/PalmPilot/install.

Alla filer i listan installeras vid nästa synkroniseringsåtgärd.

## Konfigurera Meddelandekanalen

I den här dialogrutan kan du synkronisera textfiler mellan arbetsstationen och PDA-enheten enligt följande figur.

Du kan ändra riktningen på datasynkroniseringen till:

- Synkronisera filerna (standard). Detta kopplar samman anteckningarna på arbetsstationen och PDA-enheten.
- Arbetsstationen skriver över PDA. Anteckningarna på PDA-enheten ersätts med de anteckningar som finns på arbetsstationen.
- PDA skriver över arbetsstationen. Anteckningarna på arbetsstationen ersätts med de anteckningar som finns på PDA-enheten.

## Konfigurera Kalenderkanalen

Med det här alternativet kan du ange hur du vill att möten ska synkroniseras mellan kalenderprogram.

Du kan använda den här dialogrutan för att göra följande:

- Ändra värdnamnet (standard är user@host). Anger baskalendern på arbetsstationen eller servern.
- Ange en rullande datumperiod som ska synkroniseras (standardperioden är sex månader).
- Bestämma vilken information som ska vara synlig för andra användare om privata möten.
- Ändra riktningen på datasynkroniseringen till:

- Synkronisera filerna (detta är standard). Detta kopplar samman kalenderinformationen på arbetsstationen och PDA-enheten.
- Arbetsstationen skriver över PDA. Kalenderinformationen på PDA-enheten ersätts med den kalenderinformation som du har på din arbetsstation.
- PDA skriver över arbetsstationen. Kalenderinformationen på arbetsstationen ersätts med den kalenderinformation som du har på din PDA.

## Konfigurera Postkanalen

I dialogrutan Konfigurera Postkanalen anger du INBOX-plats.

Här definierar du IMAP-platsen för INBOX (<server.domain>) eller den lokala platsen för INBOX (<sökväg> och <filnamn>).

När du väljer IMAP måste du också ange ett inloggnings-ID och ett lösenord. Du kan spara inloggnings-ID och lösenord så att du slipper skriva det flera gånger. Om du inte sparar ID och lösenord, avbryts synkroniseringen varje gång av följande dialogruta.

Du kan välja om postlådan på arbetsstationen ska skriva över postlådan på PDA-enheten (standard är AV).

OBS! Du bör endast använda det här alternativet om INBOX-mappen på PDA-enheten inte är synkroniserad med arbetsstationen.

Alla övriga inställningar för postsynkronisering görs på PDA:n. Vid en synkronisering utför din PDA automatiskt följande:

- Skickar post från Utkorgen
- Förstör borttagen post i mappen Deleted
- Utför de åtgärder som du har definierat i alternativen

I postsynkroniseringsalternativen kan du instruera din PDA att:

- Synkronisera mailbox-tillstånd åt båda hållen (t ex göra två inkorgar identiska) enligt de begränsningar som har angetts att inte inkludera bilagor och att trunkera meddelanden. Detta utförs när du väljer PDA-alternativet Alla.
- Endast skicka post från Utkorgen utan att ta emot någonting. Detta utförs när du väljer PDA-alternativet Send Only
- Synkronisera post enligt ett filter. Detta utförs när du väljer PDA-alternativet Filtrera. Meddelanden trunkeras till en angiven längd. Området är: 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000. Filtret kan fungera på två sätt:

- Ignorera meddelanden enligt särskilda kriterier och ta emot alla andra
- Ta emot meddelanden enligt särskilda kriterier och ignorera de övriga

## Konfigurera Adresskanalen

I dialogrutan Konfigurera adresskanalen kan du ange hur poster ska synkroniseras mellan adressprogram.

Du kan här ange riktningen på datasynkroniseringen. Standardinställningen innebär att data kopplas samman.

## Konfigurera Systemkanalen

Dialogrutan Konfigurera Systemkanalen används för att säkerhetskopiera all systeminformation, grafittigenvägar och .pdbs- och .prcs-filer som inte redan har associerats till andra program. Standardinställningen är att PDA-enheten skriver över skrivbordet. Se följande figur.

OBS! Du bör endast välja "Skrivbord skriver över PDA" om all information på PDA:n har skadats eller gått förlorad.

## Lägga till en kanal

I dialogrutan Lägg till kanal kan du lägga till nya kanaler till PDASync.

De tillgängliga kanalerna tillhör en av tre kategorier som finns i den nedrullningsbara menyn:

- Personliga kanaler (standard) - kanaler som du har hämtat på webben eller någon annanstans.
- Systemstandard - standarduppsättningen som PDASync-programmet levereras med (till exempel Kalender, Anteckningar, Adress). Du bör använda kanaler från den här kategorin när du vill ersätta standardkanaler som har tagits bort.
- Systemtillägg - kanaler från en annan leverantör som läggs till av systemadministratörer.

Om du vill lägga till en ny kanal som inte redan finns i någon mapp klickar du på knappen Importera kanal så att dialogrutan visas.

Markera en fil och klicka på knappen Importera. Filen kopieras till den mapp du har valt på den nedrullningsbara menyn i dialogrutan Lägg till kanal.

Markera en fil i dialogrutan Lägg till kanal och klicka på Lägg till i kanallistan (knapp). Om detta är en kanal som du tidigare har tagit bort från fliken Kanaler kommer den automatiskt att läggas till i listan igen. Om kanalen är ny visas dialogrutan Associera kanal.

Här finns en lista över alla tillgängliga databaser, men endast om de redan har installerats på PDA-enheten. Om du vill associera en kanal till en ny databas måste du först installera databasen

Markera därefter databasen i listan och klicka på OK. Kanalen läggs då till i kanallistan.

# Använda loggfliken

På den här fliken kan du granska aktivitetsloggen för varje synkronisering. Området består av ett rullande, skrivskyddat fält som visar en realtidslogg över en synkroniserings- eller installationsåtgärd.

## Visa loggen

Som standard visas loggens översta del överst i datafönstret. Eftersom det går att lägga till information sist i loggfilen kan den aktuella loggen finnas i slutet av filen. Det betyder att rullningslisten kan placeras längst ned i fönstret när loggen visas. Om du rullar uppåt visas tidigare loggar.

Som standard visas datum för synkroniseringsåtgärden först och sist i den aktuella loggen. Tidsinformation läggs till när så är lämpligt. Du kan även välja att visa fullständig felsökningsinformation i loggen via ett alternativ i dialogrutan Loggegenskaper.

## Konfigurera loggningsegenskaper

Loggen sparas på hårddisken som en textfil. Du kan välja Lägg till eller Skriv över den senaste loggfilen.

## Skriva ut loggfilen

Du kan skriva ut loggfilen.