Übersicht Server und Relays DHCP-Konfiguration BOOTP-Konfiguration Netzwerkkonfiguration DHCP-Services BOOTP-Services Ausführlich Hops Server Schnittstellen Adressen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Anpassen von BOOTP-Services Nach Abschluss der Anfangskonfiguration wählen Sie "Ändern" aus dem Menü "Service", um weitere Einstellungen für den BOOTP-Relay-Agenten anzupassen. Die Resultate dieses Dialogfelds entsprechen denen, die beim Bearbeiten der Datei `/etc/init.d/dhcp` erzielt werden. Im Dialogfeld "Service-Optionen ändern" können Sie die folgenden Optionen konfigurieren:
Ausführliche Protokollmeldungen | Der DHCP-Dämon schreibt Meldungen in `syslogd`. Im ausführlichen Modus zeigt der DHCP-Dämon mehr Meldungen an als im nicht ausführlichen Modus. Dadurch wird die Effizienz aufgrund der Zeit, die zum Schreiben und Anzeigen der Meldungen erforderlich ist, möglicherweise reduziert. Standardmäßig wird der nicht ausführliche Modus verwendet.
Maximale Anzahl Relay-Agent-Hops | Geben Sie die maximal mögliche Anzahl Relay-Hops an, bevor der BOOTP-Relay-Agent die Anforderung fallen lässt. Der Standardwert ist 4.
DHCP-Server | Geben Sie die Hostnamen oder IP-Adressen der DHCP-Server ein, an die dieser BOOTP-Relay-Agent Anforderungen weiterleiten soll. Verwenden Sie diese Option, um Einträge zur Liste der Server hinzuzufügen, die während der Anfangskonfiguration konfiguriert wurden. Sie können mit dieser Option auch konfigurierte Server löschen.
Schnittstellen | Klicken Sie auf die Registerkarte "Schnittstellen", um die Netzwerkschnittstellen zu wählen, die vom DHCP-Server überwacht werden. Die Schnittstellen werden nach dem Gerätenamen und der IP-Netzwerkadresse aufgelistet. Verwenden Sie den Pfeil, um eine Netzwerkschnittstelle aus der Liste der überwachten Schnittstellen zu entfernen oder erneut hinzuzufügen. Standardmäßig überwacht der Server alle Netzwerkschnittstellen.