Présentation Serveurs et relais Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Choix de la configuration du serveur Vous pouvez choisir de configurer votre serveur en tant que serveur DHCP ou en tant qu'agent de relais BOOTP. Le serveur DHCP gère l'espace d'adressage IP des réseaux auxquels il est connecté. L'agent de relais BOOTP peut recevoir et transmettre à un serveur DHCP les demandes de configuration d'un client se trouvant dans un réseau qui n'est pas directement connecté à un serveur DHCP.