概述 服务器与中继代理程序 地址 创建 地址 名称 服务器 宏 注释 客户机标识码 保留 租用 BOOTP 不能使用 地址向导 复制 修改 修改多重 释放 删除 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 创建地址 「创建地址」对话框能让您在选择的 DHCP 网络中创建新的 DHCP 客户机项目。此对话框的结果类似由 SolarisTM `pntadm -A` 指令所产生的结果。 使用地址向导可将地址的块新增到 DHCP 网络。可以从「编辑」菜单中使用「地址向导」。 「创建地址」对话框中可用的设置值说明如下。
IP 地址 | 指定 IP 地址让新的 DHCP 客户机可以使用。在当前的 DHCP 网络表中新地址必须是唯一的。
客户机名称 (选择性的) | 指定客户机的主机名称。如果您使用这个选项，DHCP 管理器将试图在`主机`表中创建一个项目。
服务器所有 | 指定拥有新 IP 地址的 DHCP 服务器之 IP 地址。此服务器负责开始响应 DHCP 客户机对 IP 地址配置的要求。
配置宏 | 指定服务器的选择性宏，以便用来自 `dhcptab` 数据库取得客户机配置参数。单击箭头便可查看服务器上可用的宏清单。如果您要指定的宏已不存在于服务器上，您仍可使用创建宏对话框来创建。
注释 (选择性的) | 输入一个选择性文字注释 。
单击「租用」可配置租用状态及有效期间的设置值。 下面列出可用的设置值。
客户机标识码 | 代表标识客户机的八字节之十六进制字符串。此字段中的字符数必须是偶数，最大长度为 64 个字符。带有 `00` 的项目可用于要求客户机的动态配置。 BOOTP 客户机是通过一串由网络硬件类型和客户机的硬件地址所组成的数字加以标识。例如，一个硬件类型为 `01` (10-MB 乙太网络)、硬件地址为 `8:0:20:11:12:b7` 的 BOOTP 客户机，其客户机标识码为 `010800201112B7`。
保留 | 此地址是专为这个客户机保留的，且不能由服务器重新指定。
租用策略 | 动态∶DHCP 服务器负责这段范围的 IP 地址的配置与重新配置。 输入租用的有效时间。您可以使用 mm/dd/yyyy 格式指定租用的有效日期。 永久∶租用不会过期。
仅指定给 BOOTP 客户机 | 选择的 IP 地址将保留给 BOOTP 客户机。
地址不能使用 | 不能使用此 IP 地址。您可以使用此设置与「保留」来防止客户机引导。
回到页首