概述 服务器与中继 DHCP 配置 数据保存 租用策略 网域服务器 网络 路由器 NIS NIS+ 中继配置 网络配置 DHCP 服务 中继服务 地址 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # DHCP 服务器配置向导 「DHCP 配置向导」协助您将 SolarisTM 系统配置为 DHCP 服务器，并配置第一个网络。向导会以 Solaris `dhcpconfig` 和 `in.dhcpd` 指令执行步骤。 在初始配置後，请使用服务菜单中的「修改」选项来配置 BOOTP 兼容性之类的服务，以及复制地址检测和要监视的界面。 若要输入信息，请双击 该字段，输入所要的值，然後按下 Enter。 如果您选择「DHCP 配置向导」，系统将向您要求提供下列信息。
数据保存 | 输入 DHCP 服务器将用来保存配置数据的位置。您可以指定 NIS+ 或指派一个本机目录 (文件)。环境中若是具有多部服务器，您便应该使用 NIS+，以便 NIS+ 网域中的所有 DHCP 服务器都可以共享该份信息。 如果您选择在本机保存数据，请输入数据的路径 (缺省值=`/var/dhcp`)。 如果您使用 NIS+，请输入 NIS+ 服务器的网域 (缺省值=此服务器的网域)。
注解∶如果服务器尚未配置成 NIS+ 客户机，您就不能选择 NIS+ 选项。若要将 NIS+ 做为数据保存使用，请取消向导、将服务器配置成 NIS+ 客户机，然後再次执行 DHCP 管理器。
租用策略 | 输入租用过期前的时间长度。租用是 DHCP 服务器授与 DHCP 客户机使用特定地址权限的时间量。您可以输入 1 小时到 3550 周。 时间应该少到足以让客户机和服务器维持同步，而且服务器可以回收不再使用的地址。不过，时间应该够长，以便 DHCP 服务器不能使用时，客户机仍可继续运作。一般而言，一到三天是最佳的租用时间。 缺省值允许客户机在租用过期前重新协商租用。当租用到了租用期间的一半时，客户机将尝试更新租用。 如果不能重新协商，客户机必须重新引导以便在租用过期时取得新地址。您可以在客户机比地址多的环境中选择使用这个选项，而且您必须强制设置一个使用 IP 地址的时间限制。
DNS 网域 | 网域服务器将主机名称解析为主机地址。如果将服务器配置为使用 DNS，便会显示出 DNS 服务器的网域名称和地址。字段若是空的，您便可以输入 DNS 网域服务器的网域名称和地址。 您可以输入多个服务器的地址。清单中的顺序会决定查询服务器的顺序。
回到页首
网络配置 本节开始进行网络配置。您可以使用「DHCP 配置向导」配置第一个网络。一旦配置好 DHCP 服务器，您可以在显示「地址」查看时，使用「编辑」菜单中的「网络向导」来新增额外的网络。
网络地址 | 输入您所配置的网络之 IP 地址。
子网掩码 | 输入这个网络的子网掩码。子网掩码是以分割网际网络地址的主机部分来形成本地子网络的一种方法。
网络类型 | 指定网络是本地网络 (LAN) 或是点对点网络 (PPP)。
路由选择 | 路由器是一部具有多重网络接口的机器，可以将 IP 包从一个网络转发至另一个网络。在大多数情况下，您的客户机应该使用路由发现来连接路由器。在您的网络中若是出现不能使用路由器发现的客户机，请输入客户机可以用来与另一个网络系统沟通的 IP 地址。
NIS 网域名称 NIS 服务器地址 | 如果将服务器配置为使用 NIS 命名服务，便需填入 NIS 服务器信息。否则，您可以输入一或多个 NIS 名称服务器的网域名称和 IP 地址。 地址在清单中出现的顺序可决定查询服务器的顺序。
NIS+ 网域名称 NIS+ 服务器地址 | 如果将服务器配置为使用 NIS+ 名称服务，便需填入 NIS+ 服务器信息。否则，您可以输入一或多个 NIS+ 名称服务器的网域名称和 IP 地址。 地址在清单中出现的顺序可决定查询服务器的顺序。
回到页首 |