概述 服务器与中继 IP 地址 宏 选项 名称 种类 代码 类型 颗粒 最大值 类型 创建 复制 修改 删除 标准选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 选项 在主窗口中选择「选项」标记可查看这个 DHCP 服务器的已定义选项清单。选项会依字母顺序按名称列出。 选项 (或符号) 可定义 DHCP 服务器传送至客户机的配置参数。请参阅关于宏与选项以取得有关如何使用宏与选项的讨论，及其彼此间的关系。 您可以新增、修改或删除选项，方法是选择该选项并单击「编辑」菜单中适当的项目。 选项设置值的说明如下。
名称 | 选项的名称。 选项名称最多可以有 8 个字母数字字符。
种类 | 选项的种类：种类可以是「标准」、「网站」、「扩展」或「供应商」其中一个。
标准 | DHCP 协议的标准零件。不能修改这些选项。
网站 | 用户自行定义选项定义，用于唯一或自定用途；接受选项代码 `128-254`。
扩展 | 超出标准集的选项定义可能已出现在用于您伺服 器的 DHCP 协议的版本中。与其升级您的 DHCP 实施，不如新 增扩展选项；接受「选项代码」`77-127`.
供应商 | 硬件-、供应商- 或特定平台选项定义； 接受「选项代码」`1-254`。选择此上下文会启用客户机类型参数。
代码 | 用来标识选项的唯一数值代码。有效值依据选项种类而定：
扩展 | 接受代码值 `128-254`
网站 | 接受代码值 `128-254`
供应商 | 接受代码值 `1-254`
数据类型 | 选项值可接受的数据类型为∶
ASCII | ASCII 文字。
布尔 | 这种数据类型与任何值都无关联。 出现此类型的选项表示布尔值为 TRUE；没有出现则表示 FALSE。
IP | 一或多个使用点数字格式的网际网络地址。
数字 | 无符号数字带有 1、2、4 和 8 个八字节支持的颗粒。
八字节 | 未解释二进制数据的 ASCII 表示法；例如，客户机标识码。
颗粒 | 指定创建一个完整的选项值需要多少个特定特定数据类型的值。例如，一个 `IP` 的数据类型和 `2` 的颗粒表示选项值必须包含两个 IP 地址。
最大值 | 特定颗粒值的最大数字可以针对选项加以指定。根据前一个样例，`2` 的最大值，其具有 `2` 的颗粒和 `IP` 的数据类型，表示选项值最多可以包含两对 IP 地址。
无限制 | 值的数字没有限制；表示 `0` 的最大设置值。
指定 | 代表最大值的特定数字。
供应商客户机类型 | 只有当选项种类为「供应商」时，才能启用此选项。它能标识与「供应商」选项相关的客户机类型。 Class 是一个代表客户机机器类型和/或作业系统的 ASCII 字符串，例如：`SUNW.Javastation`。 这个选项的类型可以定义相同类型的所有客户机之配置参数。 输入客户机类型，然後按下 Enter。您可以指定多重客户机类型。只有带有客户机类型值 (符合此处列出的一个值) 的那些 DHCP 客户机将使用该选项。
回到页首