概述 服务器与中继 IP 地址 宏 创建 复制 修改 名称 选项 上移/下移 删除 删除 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 修改宏 「宏属性」对话框显示宏的当前设置值，并能让您修改这些在选择 DHCP 服务器上的 `dhcptab` 数据库中的设置值。这个对话框的结果类似由 SolarisTM `dhtadm -M -d -m` 指令所产生的输出。 若要修改一个项目，请双击 该项目，输入新值，然後按下 Enter。若要显示已定义选项的清单，请在「选项」或「值」字段中单击鼠标右键。 选项会按种类与类型列出。 「宏属性」菜单中的设置值说明如下。
名称 | 宏名称；需要的话，请指定一个新名称。切记，您选择的名称会决定宏种类。宏名称最多可以有 64 个字母数字字符。 命名您的宏时务必记住，所取的名称必须和您要控制的种类中资源或设备的名称相同。例如，若要创建一个 Client Class 宏来配置 JavaStationTM (其客户机类型名称为 `SUNW.Javastation`)，请将您的宏命名为 `SUNW.Javastation`。
选项 | 包含在宏中的选项和 (或) 其它宏。您可以新增或删除选项，并更改清单中的选项顺序。 若要浏览已定义选项的清单，请在「选项」栏中单击鼠标右键。选项会按种类与类型显示。 若要包含一个嵌套宏，请在「选项」栏输入 Include，然後在「值」栏中输入宏的名称。 若要指定选项，请在「选项」栏中输入该选项的名称，并在「值」栏中输入该选项的值。
上移/下移 | 单击「上移」或「下移」可更改选项和嵌套宏的处理顺序。处理顺序相当重要，因为选项和宏已经在那些先经过处理的选项和宏中处理了最後一批替换冲突值。
删除 | 选择一个选项并单击「删除」便可将其自宏中删除。
通知 DHCP 这些更改∶如果您希望 DHCP 服务器在写入更改过的宏信息後重新装入 `dhcptab`，请复选该方块。通常，您希望服务器重新装入 `dhcptab`，以便客户机立即开始接收新的配置数据。不过，在某些状况下，您可能希望延迟此重新装入。例如，您可能需要修改几个宏，以便完成正确配置。 回到页首