概述 服务器与中继代理程序 IP 地址 宏 选项 如何.. 服务器/中继 地址 宏 查看 创建 复制 修改 删除 选项 菜单 索引 |  |  | # 如何∶宏 查看宏 在主窗口中选择宏标记。 DHCP 管理器显示这个网络已经配置的宏清单。您可以查看宏之间的关系。单击某个宏便可查看其相关选项。单击「编辑」菜单中的「属性」便可查看选项的清单及其值。 创建新宏 在主窗口中选择宏标记。 DHCP 管理器显示这个网络已经配置的宏清单。 选择「编辑」菜单中的「创建」。 此时会打开创建宏对话框。 输入新宏的唯一名称。 在服务器的 DHCP 表 (`dhcptab`) 内该名称必须是唯一的。 (请参阅此程序结尾关于宏名称的注解。) 输入宏的定义。 这个定义可藉由包含其它宏，或定义要包含在宏中的选项值来创建。标准选项在 `dhcptab`(4) 联机援助页中有所说明。 单击「确定」接受您的设置值。 新的宏定义会保存在 `dhcptab` 数据库中。
命名您的宏时务必记住，所取的名称必须和您要控制的种类中资源或设备的名称相同。例如，若要创建一个 Client Class 宏来配置 JavaStationsTM (其客户机类型名称为 `SUNW.Javastation`)，请将您的宏命名为 `SUNW.Javastation`。请参阅使用宏与选项，以取得详细信息。
复制宏 「复制」指令提供一个简易方式，可使用现存宏的部份或全部属性来创建新宏。 在主窗口中选择宏标记。 DHCP 管理器显示这个网络已经配置的宏清单。 选择您要复制的宏，然後选择「编辑」窗口中的复制。 此时会打开「复制宏」对话框。 输入新宏的名称。 (请参阅上一个程序结尾关于宏名称的注解。) 视需要修改宏设置值。 单击「确定」接受您的设置值 新宏定义会保存在 DHCP 数据库中。 修改宏 在主窗口中选择 宏标记。 DHCP 管理器显示这个网络已经配置的宏清单。 选择您要编辑的宏，然後选择「编辑」窗口中的属性。 此时会打开「宏属性」对话框。 视需要修改宏设置值，并单击「确定」。 删除宏 在主窗口中选择宏标记。 DHCP 管理器显示这个网络已经配置的宏清单。 选择要删除的宏，然後选择「编辑」窗口中的删除。 此时会打开「删除宏」对话框。 单击「确定」。 `dhcptab` 数据库便会删除这个宏定义。 回到页首