概述 服务器与中继代理程序 IP 地址 创建 地址向导 复制 地址 名称 服务器 宏 注释 客户机标识码 保留 租用 BOOTP 不能使用 修改 修改多重 释放 删除 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 复制地址 「复制地址」对话框提供将新地址加入当前的 DHCP 网络表的快速方法。选择一个包含您要复制到新地址之设置值的地址，然後从「编辑」菜单选择「复制」。 「复制地址」对话框中的设置值说明如下。
IP 地址 | 这笔记录的 IP 地址。
客户机名称 (选择性的) | 客户机的主机名称。
服务器所有 | 拥有此笔记录 IP 地址之 DHCP 服务器的 IP 地址。
配置宏 | 服务器的选择性宏，可用来从 `dhcptab` 数据库取得客户机配置参数。单击箭头便可查看服务器上的可用宏清单。如果您要指定的宏已不存在于服务器上，可以使用创建宏对话框来创建一个宏。
注释 (选择性的) | 一个选择性文字注释 。
单击「租用」可修改会影响租用类型和有效日期的设置值。
客户机标识码 | 代表标识客户机之八字节的十六进制字符串。此字段中的字符数必须是偶数，最大长度为 64 个字符。带有 `00` 的项目可用于要求客户机的动态配置。 BOOTP 客户机是通过一串由网络硬件类型和客户机的硬件地址所组成的数字加以标识。例如，一个硬件类型为 `01` (10-MB 乙太网络)、硬件地址为 `8:0:20:11:12:b7` 的 BOOTP 客户机，其客户机标识码为 `010800201112B7`。
保留 | 地址是专为此客户机保留，且不能由服务器回收。
租用策略 | 动态∶DHCP 服务器负责这段范围的 IP 地址的配置与重新配置。 输入租用的有效时间。您可以使用 mm/dd/yyyy 格式指定租用的有效日期。 永久∶租用不会过期。
仅指定给 BOOTP 客户机 | 选择的 IP 地址是保留给 BOOTP 客户机。
地址不能使用 | 不能使用此 IP 地址。您可以使用此设置与「保留」来防止客户机引导。
回到页首