개요 서버 및 릴레이 DHCP 구성 데이터 스토어 리스 정책 도메인 서버 네트워크 라우터 NIS NIS+ 릴레이 구성 네트워크 구성 DHCP 서비스 릴레이 서비스 주소 매크로 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # DHCP 서버 구성 마법사 DHCP 구성 마법사는 SolarisTM 시스템을 DHCP 서버로 구성하고 첫 번째 네트워크를 구성할 수 있도록 도와줍니다. 이 마법사는 Solaris`dhcpconfig` 및 `in.dhcpd` 명령어의 단계를 수행합니다. 초기 구성 이후에 BOOTP 호환성, 중복 주소 검출 및 모니터할 인터페이스와 같은 서비스를 구성하려면 서비스 메뉴에서 [수정] 옵션을 사용하십시오. 정보를 입력하려면 필드를 두 번 클릭한 뒤 원하는 값을 입력한 다음 Enter 키를 누르십시오. DHCP 구성 마법사를 선택하면 다음 정보를 입력하라는 요청을 받게 됩니다.
데이터 스토어 | 구성 데이터를 저장하기 위해 DHCP 서버가 사용할 위치를 입력하십시오.NIS+ 또는 로컬 디렉토리(파일)를 지정할 수 있습니다.서버가 여러 대인 환경이라면 NIS+ 도메인의 모든 DHCP 서버가 정보를 공유할 수 있도록 NIS+를 사용해야 합니다. 데이터를 로컬 시스템에 저장하려면 해당 데이터 경로(기본값 =`/var/dhcp`)를 입력하십시오. NIS+를 사용하면 NIS+ 서버의 도메인을 입력하십시오(기본값=이 서버의 도메인).
참고: 서버가 이미 NIS+ 클라이언트로 구성되어 있지 않으면 NIS+ 옵션을 선택할 수 없습니다.NIS+를 데이터 스토어로 사용하려면 마법사를 취소하고 서버를 NIS+ 클라이언트로 구성한 다음 DHCP Manager를 다시 실행하십시오.
리스 정책 | 리스가 만료되기 전까지의 시간 길이를 입력하십시오. 리스란 DHCP 서버가 DHCP 클라이언트로 하여금 특정 주소를 사용할 수 있도록 권한을 허용하는 시간의 길이입니다. 입력할 수 있는 값은 한 시간부터 3550 주까지입니다. 시간은 클라이언트와 서버가 동기화 상태를 유지하여 서버가 더 이상 사용하지 않는 주소를 재생 이용할 수 있을 정도의 작은 크기로 지정해야 합니다.하지만 DHCP 서버를 이용할 수 없을 경우 클라이언트가 계속 작동할 수 있을 정도의 길이는 되어야 합니다.일반적으로 1일부터 3일 정도가 최적 리스 시간입니다. 기본값은 리스가 만료되기 전에 클라이언트가 리스를 재협상할 수 있도록 허용하는 것입니다. 리스 기간이 절반 이상 지나면 클라이언트가 리스를 갱신하려 시도할 것입니다. 재협상할 수 있도록 허용되지 않으면 클라이언트는 리스가 만료될 때 새 주소를 확보하기 위해 재부트해야 합니다.주소 개수보다 클라이언트가 더 많은 환경에서 이 옵션을 사용할 수 있으며 IP 주소 사용 시간을 제한할 필요가 있습니다.
DNS 도메인 | 도메인 서버는 호스트 이름을 호스트 주소로 분석합니다.서버가 DNS를 사용하도록 구성되어 있으면 도메인 이름과 DNS 서버의 주소가 표시됩니다. 필드가 비어 있으면 DNS 도메인 서버의 도메인 이름과 주소를 입력할 수 있습니다. 한 개 이상의 서버 주소를 입력할 수 있습니다.목록에서의 순서에 따라 서버 질의 순서가 결정됩니다.
맨 위로
네트워크 구성 이 단원에서 네트워크 구성을 시작합니다. 첫 번째 네트워크를 구성하려면 [DHCP 구성 마법사]를 사용하십시오.일단 DHCP 서버가 구성되면 [주소 보기]의 편집 메뉴에서 이용할 수 있는 [네트워크 마법사]를 사용하여 별도의 네트워크를 추가할 수 있습니다.
네트워크 주소 | 구성 중인 네트워크의 IP 주소를 입력하십시오.
서브넷 마스크 | 이 네트워크의 서브넷 마스크를 입력합니다.서브넷 마스크는 로컬 부네트워크를 형성하기 위해 인터넷 주소의 호스트 부분을 나누는 방법입니다.
네트워크 유형 | 네트워크가 근거리 통신망 (LAN)인지 지점간 (PPP) 방식 네트워크인지를 지정합니다.
경로 지정 | 라우터는 하나의 네트워크에서 다른 네트워크로 IP 패킷을 전달할 수 있는 여러 개의 네트워크 인터페이스를 갖고 있는 장치입니다.대부분의 경우 사용자의 클라이언트는 라우터에 연결하기 위해 라우터 발견을 사용합니다.라우터 발견을 사용할 수 없는 클라이언트가 사용자의 네트워크에 있다면 다른 네트워크에 있는 시스템과 통신하기 위해 사용할 수 있는 라우터의 IP 주소를 입력하십시오.
NIS 도메인 이름 NIS 서버 주소 | 서버가 NIS 이름 지정 서비스를 사용하도록 구성되어 있으면 NIS 서버 정보가 입력될 것입니다. 그렇지 않다면 하나 이상의 NIS 이름 서버의 도메인 이름과 IP 주소를 입력할 수 있습니다. 목록에 주소가 표시되는 순서에 따라 서버 질의 순서가 결정됩니다.
NIS+ 도메인 이름 NIS+ 서버 주소 | 서버가 NIS+ 이름 지정 서비스를 사용하도록 구성되어 있으면 NIS+ 서버 정보가 입력될 것입니다. 그렇지 않다면 하나 이상의 NIS+ 이름 서버의 도메인 이름과 IP 주소를 입력할 수 있습니다. 목록에 주소가 표시되는 순서에 따라 서버 질의 순서가 결정됩니다.
맨 위로