개요 서버 및 릴레이 DHCP 구성 BOOTP 구성 네트워크 구성 DHCP 서비스 BOOTP 서비스 자세한 표시 홉 서버 인터페이스 주소 매크로 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # BOOTP 서비스 사용자 정의하기 BOOTP 릴레이 에이전트를 위한 추가 설정을 사용자 정의하려면 초기 구성 이후에 서비스 메뉴에서 [수정]을 선택하십시오. 이 대화 상자의 결과는 `/etc/init.d/dhcp` 파일을 편집하는 것과 동등합니다. [서비스 옵션 수정] 대화 상자에서는 다음 옵션들을 구성할 수 있습니다.
로그 메시지 자세히 표시 | DHCP 데몬은 `syslogd` 기능에 메시지를 기록합니다. 자세한 표시 모드에서 DHCP 데몬은 자세한 표시 모드가 아닌 경우보다 많은 메시지를 표시합니다. 이 모드에서는 메시지를 쓰고 표시하기 위해 걸리는 시간으로 인해 효율이 감소될 수 있습니다. 기본값은 자세한 표시 모드가 아닙니다.
최대 릴레이 에이전트 홉 | BOOTP 릴레이 에이전트가 요청하기 전에 발생할 수 있는 최대 릴레이 홉 개수를 지정합니다. 기본값은 4입니다.
DHCP 서버 | 이 BOOTP 릴레이 에이전트가 요청을 전달할 DHCP 서버의 호스트 이름이나 IP 주소를 입력하십시오. 초기 구성 중에 구성된 서버 목록에 추가하려면 이 옵션을 사용하십시오. 이 옵션을 사용해 구성된 서버를 삭제할 수도 있습니다.
인터페이스 | DHCP 서버가 모니터 할 네트워크 인터페이스를 선택하려면 [인터페이스] 탭을 클릭하십시오. 인터페이스는 장치 이름과 IP 네트워크 주소 별로 나열됩니다. 특정 네트워크 인터페이스를 제거하거나 모니터되는 인터페이스 목록으로 복원하려면 화살표 키를 사용하십시오. 기본값은 서버가 모든 네트워크 인터페이스를 감시할 수 있도록 허용하는 것입니다.