概述 服务器与中继 地址 创建 地址向导 数字 服务器 引导地址 名称 确认 配置 BOOTP 不能使用 租用 复制 修改 修改多重 释放 删除 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 地址向导 使用「地址向导」可将地址的块新增到服务器的 DHCP 网络。若要引导「地址向导」，请选择「查看」菜单中的「地址」，然後选择「编辑」菜单中的「地址向导」。 向导会以 SolarisTM `pntadm` 指令执行这些步骤。藉由按下屏幕底部的箭头键逐一执行步骤。 若要输入信息，请双击 该字段，输入所要的值，然後按下 Enter。 如果您选择使用「地址向导」，系统将向您要求提供下列信息。
地址数 | 输入地址的总数以便加入 DHCP 服务器的网络。
由服务器管理 | 输入管理这些 IP 地址的 DHCP 服务器之 IP 地址。这部服务器负责开始响应 DHCP 客户机对 IP 地址的要求。
引导 IP 地址 | 输入系列地址中的第一个 IP 地址。
产生名称 | 输入产生的客户机名称之根名称。 您可以为每个配置的地址产生一份客户机名称清单。这些名称将会输入到服务器的`主机`表中。每个新客户机名称将使用该根名称并新增一个增量式数字。
确认地址清单 | 您可以查看已经输入的信息。 如果您要新增或修改地址，请使用「编辑」菜单中的创建地址或修改地址选项。
客户机配置宏 | 输入客户机配置宏的名称。您可以滚动寻找现存的宏。从这份清单中选择一个宏，并单击「查看」显示该宏内容。 如果您要命名的宏不存在，您仍可以使用创建宏对话框来创建。
不能使用 | 您可以选择将这些地址置标为不能使用。
租用类型 | 选择「动态」或「永久」。 动态∶DHCP 服务器负责这段范围的 IP 地址之配置与重新配置。若您希望使用尚未使用的 IP 地址时，请选择「动态」。 输入租用的有效时间。您可以使用 mm/dd/yyyy 格式指定有效日期。 永久∶地址会永久指定给客户机。
回到页首