개요 서버 및 릴레이 DHCP 구성 릴레이 구성 네트워크 구성 DHCP 서비스 릴레이 서비스 주소 매크로 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # BOOTP 릴레이 에이전트 구성하기 DHCP 서버나 BOOTP 릴레이 에이전트 중 어느 쪽으로도 구성되지 않은 시스템에서 DHCP Manager를 실행하면 사용자가 시스템 구성 방법을 선택할 수 있습니다. 시스템을 BOOTP 릴레이 에이전트로 구성하기로 선택하면 [BOOTP 릴레이 구성] 대화 상자가 표시됩니다.
DHCP 서버 | 이 릴레이 에이전트가 구성 요청을 전달할 DHCP 서버의 IP 주소나 호스트 이름을 입력하십시오.
초기 구성 이후에 릴레이 홉 개수나 모니터 할 네트워크 인터페이스같은 별도의 옵션을 구성하려면 [서비스] 메뉴에서 수정 옵션을 선택하십시오.