개요 서버 및 릴레이 IP 주소 매크로 옵션 이름 범주 코드 유형 단위 최대 클래스 작성 복제 수정 삭제 표준 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # 옵션 이 DHCP 서버를 위해 정의된 옵션 목록을 보려면 주 창에서 [옵션] 탭을 선택하십시오.옵션은 이름 순으로 나열됩니다. 옵션(또는 기호)는 DHCP 서버가 클라이언트에 전달하는 구성 매개변수를 정의합니다.매크로와 옵션 사용 방법 및 둘 사이의 관계에 대한 내용은 매크로 및 옵션 정보를 참고하십시오. 사용자는 옵션을 선택한 뒤 편집 메뉴에서 적절한 입력 항목을 눌러 옵션을 추가, 수정, 또는 삭제할 수 있습니다. 옵션 설정은 아래에 설명되어 있습니다.
이름 | 옵션의 이름 옵션 이름에는 최대 여덟 개의 문숫자를 사용할 수 있습니다
범주 | 옵션의 범주: 범주는 표준, 사이트, 확장, 및 벤더 중 하나가 될 수 있습니다.
표준 | DHCP 프로토콜의 표준 부분이 옵션은 수정할 수 없습니다.
사이트 | 독특하거나 사용자 정의 목적으로 사용되는 사용자 정의 옵션 정의로서 옵션 코드 `128-254`를 승인합니다.
확장 | 표준 세트 이외의 옵션 정의로서, 사용자의 서버에서 사용 중인 DHCP 프로토콜 버전에 이미 존재합니다.사용자의 DHCP 구현을 업그레이드하는 대신 확장된 옵션을 추가할 수 있습니다. 옵션 코드 `77-127`을 승인합니다.
벤더 | 하드웨어, 벤더 또는 플랫폼 별 옵션 정의. 옵션 코드 `1-254`를 승인합니다. 이 컨텍스트를 선택하면 클라이언트 클래스 매개변수가 활성화됩니다.
코드 | 옵션을 식별하기 위한 독특한 숫자 코드.유효값은 다음과 같은 옵션 범주에 따라 달라집니다.
확장 | 코드 값 `77-127`를 승인합니다.
사이트 | 코드 값 `128-254`를 승인합니다.
벤더 | 코드 값 `1-254`를 승인합니다.
데이터 유형 | 옵션 값을 위해 승인 가능한 데이터의 유형.
ASCII | ASCII 텍스트.
부울 | 이 데이터 유형과 관련된 값은 없습니다. 이 유형의 옵션이 존재하는 것은 부울 TRUE르 나타내고 존재하지 않으면 FALSE를 나타냅니다.
IP | 점으로 구분된 십진수 형식으로 표시된 하나 이상의 인터넷 주소.
숫자 | 1, 2, 4 및 8 옥텟의 단위가 지원되는 서명되지 않은 숫자.
옥텟 | 이진 데이터의 해석되지 않은 ASCII 표현(예: 클라이언트 ID).
단위 | 전체 옵션 값을 만들기 위해 주어진 데이터 유형의 값이 얼마나 많이 필요한지를 지정합니다. 예를 들면 `IP` 데이터 유형과 단위 `2`는 해당 옵션 값에 두 개의 IP 주소가 포함되어야 함을 의미합니다.
최대 | 옵션 용으로 지정할 수 있는 주어진 단위 값의 최대 개수.앞서의 예제를 바탕으로 했을 때 최대 `2`, 단위 `2` 및 데이터 유형 `IP`는 옵션 값에 최대 두 쌍의 IP 주소가 포함되어야 함을 의미합니다.
무제한 | 값의 개수에 제한이 없으며 최대 설정이 `0`임을 암시합니다.
지정 | 최대를 나타내는 구체적인 숫자.
벤더 클라이언트 클래스 | 이 옵션은 옵션 범주가 [벤더]인 경우에만 활성화됩니다.[벤더] 옵션이 관련되는 클라이언트 클래스를 식별해 줍니다. [클래스]란 클라이언트 컴퓨터 유형이나 운영 체제를 나타내는 ASCII 문자열입니다(예: `SUNW.Javastation`). 이 옵션 유형은 동일한 클래스의 모든 클라이언트에 전달되는 구성 매개변수의 정의를 가능하게 합니다. 클라이언트 클래스를 입력한 뒤 Enter를 누르십시오.여러 개의 클라이언트 클래스를 지정할 수 있습니다.클라이언트 클래스 값이 여기에 나열된 것과 일치하는 DHCP 클라이언트만이 옵션을 사용합니다.
맨 위로