개요 Solaris DHCP 매크로 정보 도움말 보기 서버 및 릴레이 주소 매크로 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # Solaris DHCP 정보 SolarisTM DHCP 서버(`in.dhcpd`)는 DHCP 및 BOOTP 클라이언트를 위한 강력한 DHCP 서비스를 제공합니다. Solaris DHCP 구현의 가장 큰 장점 중 하나는 동적인 클라이언트 구성의 각 단계에서 유연하게 매크로 및 옵션 정의를 할당할 수 있게 한다는 점입니다. 다음 도표는 Solaris DHCP에서 매크로 처리를 포함한 DHCP/BOOTP 클라이언트 부트 프로세스에 대해 상세하게 설명합니다. 도표에서, DHCP/BOOTP 클라이언트가 DHCP 요청을 합니다. 이용 가능한 DHCP 서버가 해당 요청을 받아들여 DHCP 할당 프로세스를 시작합니다. 이용 가능한 IP주소를 `dhcp_network` 데이터베이스에서 찾아 클라이언트에 할당합니다. 서버의 `dhcptab` 데이터베이스에 있는 클라이언트 클래스매크로(플랫폼/운영 체제)의 옵션 값이 번들되어 다음 단계로 전달됩니다. 서버의 `dhcptab`에 있는 네트워크 매크로(클라이언트 네트워크)의 옵션 값이 번들되어 다음 단계로 전달됩니다. 서버의 `dhcptab`에 있는 IP주소 매크로(서버 특정)의 옵션 값이 번들되어 다음 단계로 전달됩니다. 서버의 `dhcptab`에 있는 클라이언트 ID 매크로(예: 이더넷/MAC ID와 같은 클라이언트 고유의 매크로)의 옵션 값이 번들되어 다음 단계로 전달됩니다. DHCP 서버에 의해 IP 주소가 할당됨에 따라 모든 옵션 값이 번들되어 DHCP 클라이언트로 다시 전달됩니다. 클라이언트는 DHCP 서버로부터 전달된 IP 주소 및 값을 사용하여 부트 프로세스를 완료합니다. 매크로 및 옵션에 대한 보다 자세한 정보는 도움말 페이지를 참고하십시오. 맨 위로