概述 服务器与中继 IP 地址 宏 创建 复制 名称 选项 上移/下移 删除 修改 删除 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 复制宏 「复制宏」对话框提供一个简易方式，让您藉由复制现存宏的部份或所有设置值来创建新宏。 请参考关于宏与选项，以取得有关定义 DHCP 宏的详细信息。 「复制宏」对话框中的设置值说明如下。
名称 | 指定新宏的名称。宏名称最多可以有 64 个字母数字字符。
选项 | 包含在宏的选项和 (或) 其它宏的名称。您可以从这份清单新增或删除选项。若要显示已定义选项的清单，请在「选项」字段中单击鼠标右键。 选项会按种类与类型显示。
上移/下移 | 单击「上移」或「下移」可更改选项和嵌套宏的处理顺序。处理顺序相当重要，因为选项和宏已经在那些先经过处理的选项和宏中处理了最後一批替换冲突值。
删除 | 选择一个选项并单击「删除」将其自宏中删除。
通知 DHCP 服务器这些更改∶如果您希望 DHCP 服务器在写入更改宏信息後重新装入 `dhcptab`，请复选该方块。通常，您希望服务器重新装入 `dhcptab`，以便客户机立即开始接收新的配置数据。不过，在某些状况下，您可能希望延迟此重新装入。例如，您可能需要修改几个宏，以便完成正确配置。 回到页首