개요 서버 및 릴레이 IP 주소 매크로 작성 복제 이름 옵션 위/아래 삭제 수정 삭제 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # 매크로 복제 [매크로 복제] 대화 상자는 사용자가 기존 매크로의 설정 일부 또는 전부를 복사하여 새 매크로를 작성할 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. DHCP 매크로에 관한 보다 자세한 정보는 매크로 및 옵션 정보를 참고하십시오. [매크로 복제] 대화 상자의 설정에 대한 설명은 다음과 같습니다.
이름 | 새 매크로를 위한 이름을 지정하십시오. 매크로 이름에는 최대 64개의 문숫자를 사용할 수 있습니다.
옵션 | 옵션과 매크로에 포함되어 있는 다른 매크로의 이름. 사용자는 이 목록에서 옵션을 추가 또는 삭제할 수 있습니다. 정의된 옵션을 표시하려면, [옵션] 필드에서 마우스 오른 쪽 버튼을 클릭하십시오. 옵션은 범주와 유형별로 표시됩니다.
위로 이동/아래로 이동 | 옵션 및 중첩된 매크로의 처리 순서를 변경하려면 [위로 이동] 또는 [아래로 이동]을 누르십시오. 마지막으로 처리된 옵션 및 매크로가 최초로 처리된 옵션 및 매크로의 충돌 값에 우선 하기 때문에 처리 순서는 중요합니다.
삭제 | 매크로에서 옵션을 제거하려면 해당 옵션을 선택한 뒤 [삭제]를 누르십시오.
DHCP 서버에 변경 사항 알림: 변경된 매크로 정보가 기록된 후 바로 DHCP 서버가 `dhcptab`를 다시 로드하도록 하려면 이 상자를 선택하십시오. 일반적으로 사용자는 클라이언트가 즉시 새 구성 데이터를 수신할 수 있도록 서버가 `dhcptab`를 재로드 하길 원합니다. 하지만 어떤 경우에는 이 재로드를 지연시키고자 할 수도 있습니다. 예를 들어 올바른 구성을 위해 여러 개의 매크로를 수정해야 할 경우도 있습니다. 맨 위로