概述 服务器与中继代理程序 IP 地址 创建 地址向导 复制 修改 修改多重 服务器 注释 宏 BOOTP 不能使用 租用 释放 删除 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 修改多重地址 「修改多重地址」对话框能让您修改当前 DHCP 网络表中的多重客户机记录。此结果类似由 SolarisTM `pntadm -M` 指令所产生的结果。
若要一次修改多个地址，请在选择网络的地址清单中选择地址，然後选择「编辑」菜单中的「属性」以显示地址属性对话框。
「修改多重地址」对话框中的设置值说明如下。 请注意，置标为「保留当前设置值」的字段不会在选择记录中进行修改。
管理服务器 | 指定拥有 IP 地址的 DHCP 服务器之主机名称或 IP 地址。这部服务器负责开始响应 DHCP 客户机对 IP 地址配置的要求。 单击箭头可查看您已连接的服务器的清单。 您可以输入不在此清单中的服务器名称或地址。
注释 (选择性的) | 输入一个选择性文字注释 。
配置宏 | 服务器所使用的配置宏，可从 `dhcptab` 数据库取得客户机配置参数。单击箭头可查看服务器上的可用宏清单。如果您要指定的宏已不存在于服务器上，可以使用创建宏对话框来创建。
BootP | 您可以选择是否要将所有的地址指定给 BOOTP 客户机。
不能使用 | 您可以选择是否要将这些地址置标为「不能使用」。
租用类型 | 动态∶DHCP 服务器负责这段范围的 IP 地址的配置与重新配置。 输入租用的有效时间。您可以使用 mm/dd/yyyy 格式指定租用的有效日期。 永久∶租用不会过期。
回到页首