概述 服务器与中继 DHCP 配置 BOOTP 中继配置 网络配置 修改 DHCP 服务 修改 BOOTP 服务 输出配置数据 输入配置数据 转换数据存储 地址 宏 选项 如何... 菜单 索引 |  |  | # 数据存储转换 您可以使用“数据存储转换”向导将 Solaris DHCP 数据存储从一个格式转换成另一种格式。请在“服务”菜单中选择“转换数据存储”彼岸可启动该向导。 “数据存储转换”向导会要求您提供下列信息。
数据存储类型 | 选择您要使用的新数据存储类型。 如果您要服务的对象是少量 DHCP 客户机（小于 10,000 ），推荐您使用文本文件。 在拥有数量非常庞大的客户机并且 DHCP 服务器不需进行信息共享的网站中，推荐您使用二进制文件。 如果您已使用名称服务 NIS+，并且您所在的环境中拥有多台 DHCP 服务器，推荐您使用 NIS+，这样 NIS+ 域中的所有 DHCP 服务器均可实现信息共享。 注意：如果该服务器还未被配置为 NIS+ 客户机，则不能选择 NIS+ 选项。如果希望使用数据存储 NIS+，请先退出此向导，将服务器配置为一个 NIS+ 客户机，然后再运行 DHCP 管理器。
配置数据存储 | 此处所要求的信息会随所选择的数据存储格式的不同而不同。 如果您选择了文本文件或二进制文件，请输入这些数据的路径 （缺省值为 `/var/dhcp`）。如果您使用 NIS+，请输入 NIS+ 服务器所在的域 （缺省值为该服务器所在的域）。
存储旧表 | 缺省情况下，一旦服务器判定该转换已顺利完成，便会删除它在转换之前所使用的 DHCP 表。如果您不希望删除这些表，请选择“保存旧表”。请注意，如果在转换期间出现了故障，即便是您没有选择存储这些表，它们也不会被删除。
返回到顶部