概述 服务器与中继 IP 地址 宏 创建 名称 选项 上移/下移 删除 复制 修改 删除 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 创建宏 「创建宏」对话框能让您定义选择 DHCP 服务器上 `dhcptab` 数据库中的新宏。此对话框的结果类似由 SolarisTM `dhtadm -A -d -m` 指令所产生的输出。 请参阅使用宏与选项，以取得有关定义 DHCP 宏的详细信息。 「创建宏」对话框中的可用设置值之说明如下。
名称 | 指定新宏的名称。切记，您选择的名称会决定宏种类。宏名称最多可以有 64 个字母数字字符。 命名您的宏时务必记住，所取的名称必须和您要控制的在种类中之资源或设备名称相同。例如，若要创建一个 Client Class 宏来配置 JavaStationTM (其客户机类型名称为 `SUNW.Javastation`)，请将您的宏命名为 `SUNW.Javastation`。
选项 | 指定要包含在宏中的选项和 (或) 宏的名称。DHCP 数据库中必须已经存在选项或宏。如果选项不存在，您可以使用创建选项对话框来创建。若要浏览已定义选项的清单，请在「选项」栏中单击鼠标右键。选项会依照种类与类型显示。若要查看标准选项的清单，请参阅标准选项。 若要包含一个嵌套宏，请在「选项」栏输入 Include，然後在「值」栏中输入宏的名称。 若要指定选项，请在「选项」栏中输入该选项的名称，并在「值」栏中输入该选项的值。
上移/下移 | 单击「上移」或「下移」可更改选项和嵌套宏的处理顺序。处理顺序相当重要，因为选项和宏已经在那些先经过处理的选项和宏中处理了最後一批替换冲突值。
删除 | 选择一个选项并单击「删除」便可将其自宏中删除。
通知 DHCP 服务器这些更改∶如果您希望 DHCP 服务器在写入更改宏信息後重新装入 `dhcptab`，请复选该方块。通常，您将希望服务器重新装入 `dhcptab`，以便客户机立即开始接收新的配置数据。不过，在某些状况下，您可能希望延迟此重新装入。例如，您可能需要修改几个宏，以便完成正确配置。 回到页首