개요 서버 및 릴레이 DHCP 구성 릴레이 구성 네트워크 구성 DHCP 서비스 릴레이 서비스 시작/정지 활성화/비활성화 구성 해제 주소 매크로 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # DHCP 서버 및 BOOTP 릴레이 에이전트 DHCP Manager를 사용해 DHCP 서버나 BOOTP 릴레이 에이전트 및 관련 네트워크를 구성하고 관리할 수 있습니다. ## DHCP 서버 DHCP 서버는 서버에 연결된 네트워크의 IP 주소 공간을 관리합니다. 사용자의 DHCP 서버를 구성하려면 DHCP 구성 마법사를 사용하십시오. DHCP 구성 마법사는 시스템을 DHCP 서버로 구성하고 첫 번째 네트워크를 구성하기 위한 절차를 안내해 줍니다. 이 마법사는 Solaris `dhcpconfig` 명령과 동일한 단계를 수행합니다. 최초 구성 이후에 사용자는 서비스 메뉴에서 사용할 수 있는 서비스 수정 대화 상자를 사용해 DHCP의 활동을 사용자 정의하기 위한 추가 옵션을 구성할 수 있습니다. DHCP 서버를 정지, 시작, 비활성화, 활성화 및 구성 해제하려면 서비스 메뉴를 사용합니다. ## BOOTP 릴레이 에이전트 BOOTP 릴레이 에이전트는 DHCP에 직접 연결되지 않은 네트워크의 클라이언트로부터 구성 요청을 수신하여 해당 요청을 DHCP 서버로 전달할 수 있습니다. 초기 구성을 하려면 BOOTP 구성 대화 상자를 사용하십시오. [서비스] 메뉴에서 이용할 수 있는 서비스 수정 대화 상자를 통해 추가 옵션을 구성할 수 있습니다. BOOTP 릴레이 에이전트를 정지, 시작, 비활성화, 활성화 및 구성 해제하려면 서비스 메뉴를 사용합니다. ## 네트워크 The DHCP 서버는 구성된 네트워크에서 클라이언트와 주소를 관리할 수 있습니다. 첫 번째 네트워크를 구성하려면 DHCP 구성 마법사를 사용하십시오. 초기 구성 이후에 사용자는 편집 메뉴에서 사용할 수 있는 네트워크 마법사를 사용해 추가 네트워크를 구성할 수 있습니다. 모니터된 네트워크 목록에서 특정 네트워크를 제거하려면 편집 메뉴에서 네트워크 삭제를 선택하십시오.