概述 服务器与中继 DHCP 配置 中继配置 网络配置 DHCP 服务 中继服务 引导/停止 启用/停用 取消配置 地址 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # DHCP 服务器与 BOOTP 中继代理程序 您可以使用 DHCP 管理器来配置和管理您的 DHCP 服务器或 BOOTP 中继代理程序及其相关网络。 ## DHCP 服务器 DHCP 服务器管理连接到该服务器之网络的 IP 地址空间。使用 DHCP 配置向导可配置您的 DHCP 服务器。 「DHCP 配置向导」逐步完成程序，可将系统配置成 DHCP 服务器并配置第一个网络。此向导执行的步骤与 Solaris `dhcpconfig` 指令相同。 在初始配置後，您可以使用「服务」菜单中的修改服务对话框，配置其它选项以自定 DHCP 服务器的行为。使用服务菜单可停止、引导、停用、启用和取消配置 DHCP 服务器。 ## BOOTP 中继代理程序 BOOTP 中继代理程序可以在非直接连接到 DHCP 服务器的网络中从客户机接收配置的要求，并转发要求给 DHCP 服务器。使用初始配置的 BOOTP 配置对话框。您可以通过「服务」菜单中的修改服务对话框来配置其它选项。使用服务菜单可停止、引导、停用、启用和取消配置 BOOTP 中继代理程序。 ## 网络 DHCP 服务器可以管理已配置网络上的客户机和地址。使用 DHCP 配置向导可配置第一个网络。在初始配置後，您可以使用「编辑」菜单中的网络向导来配置其它网络。 选择「编辑」菜单中的删除网络，删除监视网络清单中的一个网络。