概述 服务器与中继 DHCP 配置 BOOTP 配置 网络配置 DHCP 服务 BOOTP 服务 冗余 跳线 服务器 界面 地址 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 自定 BOOTP 服务 在初始配置後，选择「服务」菜单中的「修改」可自定 BOOTP 中继代理程序的其它设置值。此对话框的结果与编辑 `/etc/init.d/dhcp` 文件相同。 「修改服务选项」能让您配置下列选项。
冗余记录消息 | DHCP 守护程序会将消息写入 `syslogd` 设备中。 DHCP 守护程序在冗余模式中显示的消息比在非冗余模式中多。 这样会降低效率，因为写入并显示消息会耗时。 缺省设置是使用非冗余模式。
中继代理程序跳联机限 | 指定发生在 BOOTP 中继代理程序定位要求之前中继跳线的最大值。缺省值为 4。
DHCP 服务器 | 将 DHCP 服务器的主机名称或 IP 地址输入到其中这个 BOOTP 中继代理程序将转发要求的服务器。使用此选项可加入到初始配置期间已配置的服务器清单中。您也可以使用这个选项来删除已配置的服务器。
界面 | 单击「界面」标记可选择 DHCP 服务器将监视的网络界面。 界面会按设备名称和 IP 网络地址列出。使用箭头键可删除或恢复网络界面为监视界面的清单。 缺省设置是允许服务器监视所有的网络界面。