개요 서버 및 릴레이 DHCP 구성 릴레이 구성 네트워크 구성 주소 네트워크 유형 라우터 NIS NIS+ DHCP 서비스 릴레이 서비스 주소 매크로 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # 네트워크 마법사 네트워크 마법사는 DHCP 서버의 구성된 네트워크 목록에 새로운 네트워크를 추가하는 단계를 안내합니다. 네트워크 마법사는 주소 보기의 편집 메뉴에서 이용할 수 있습니다. 이 마법사는 SolarisTM `pntadm` 명령의 단계를 수행합니다. 정보를 입력하려면 필드를 두 번 클릭한 뒤 원하는 값을 입력한 다음 Enter 키를 누르십시오. 다음 테이블에서는 네트워크를 DHCP 서버에 추가하기 위해 필요한 정보에 대해 설명합니다.
네트워크 주소 | 구성 중인 네트워크의 IP 주소를 입력하십시오.
서브넷 마스크 | 이 네트워크의 서브넷 마스크를 입력합니다. 서브넷 마스크는 로컬 부네트워크를 형성하기 위해 인터넷 주소의 호스트 부분을 나누는 방법입니다.
네트워크 유형 | 네트워크가 근거리 통신망 (LAN)인지 지점간 (PPP) 방식 네트워크인지를 지정합니다.
경로 지정 | 라우터는 하나의 네트워크에서 다른 네트워크로 IP 패킷을 전달할 수 있는 여러 개의 네트워크 인터페이스를 갖고 있는 장치입니다. 대부분의 경우 사용자의 클라이언트는 라우터에 연결하기 위해 라우터 발견을 사용합니다. 라우터 발견을 사용할 수 없는 클라이언트가 사용자의 네트워크에 있다면 다른 네트워크에 있는 시스템과 통신하기 위해 사용할 수 있는 라우터의 IP 주소를 입력하십시오.
NIS 도메인 NIS 서버 | 서버가 NIS 이름 지정 서비스를 사용하도록 구성되어 있으면 NIS 서버 정보가 입력될 것입니다. 그렇지 않다면 하나 이상의 NIS 이름 서버의 도메인 이름과 IP 주소를 입력할 수 있습니다. 목록에 주소가 표시되는 순서에 따라 서버 질의 순서가 결정됩니다.
NIS+ 도메인 NIS+ 서버 | 서버가 NIS+ 이름 지정 서비스를 사용하도록 구성되어 있으면 NIS+ 서버 정보가 입력될 것입니다. 그렇지 않다면 하나 이상의 NIS+ 이름 서버의 도메인 이름과 IP 주소를 입력할 수 있습니다. 목록에 주소가 표시되는 순서에 따라 서버 질의 순서가 결정됩니다.
맨 위로