2. 개요 서버 및 릴레이 에이전트 IP 주소 매크로 옵션 사용 방법.. 서버 및 릴레이 DHCP 구성 BOOTP 구성 네트워크 구성 네트워크 삭제 서비스 사용자 정의 시작/정지/재시작 활성화/비활성화 DHCP 구성 해제 BOOTP 구성 해제 주소 매크로 옵션 색인 |  |  | # 사용 방법:서버 및 릴레이 DHCP 서버 구성하기 [시스템 관리] 콘솔에서 서버를 선택한 뒤 DHCP Manager를 시작하십시오. 서버가 DHCP 서버 또는 BOOTP 릴레이 에이전트로 전에 구성되어 있지 않았으면 [서버 구성 선택] 대화 상자가 나타납니다.사용자는 서버를 DHCP 서버나 BOOTP 릴레이 에이전트로 선별하여 구성할 수 있지만 둘 다 모두 선택할 수는 없습니다. [DHCP 서버로 구성]을 선택하십시오. DHCP 서버 구성 마법사가 실행됩니다. 요청하는 정보를 제공하면서 구성 절차를 따라가십시오. 구성이 끝나면 DHCP 서버가 실행됩니다. 사용자의 DHCP 서버의 구성 매개변수를 변경하려면, 먼저 서버를 구성 해제한 뒤 [구성 마법사]를 사용하여 서버를 다시 구성해야 합니다. DHCP 서비스를 사용자 정의하려면 서비스 메뉴에서 [수정]을 선택하십시오. BOOTP 릴레이 에이전트 구성하기 [시스템 관리] 콘솔에서 서버를 선택한 뒤 DHCP Manager를 시작하십시오. 서버가 DHCP 서버 또는 BOOTP 릴레이 에이전트로 전에 구성되어 있지 않았으면 [서버 구성 선택] 대화 상자가 나타납니다.사용자는 서버를 DHCP 서버나 BOOTP 릴레이 에이전트로 선별하여 구성할 수 있습니다. [BOOTP 릴레이로 구성]을 선택하십시오. [BOOTP 릴레이 구성] 대화 상자가 표시됩니다. DHCP 서버를 입력하십시오. 구성 요청을 전달할 DHCP 서버의 이름이나 IP 주소를 하나 이상 입력하십시오. 구성이 완료되면 BOOTP 릴레이 에이전트가 실행됩니다. BOOTP 릴레이 서비스를 사용자 정의하려면 서비스 메뉴에서 [수정]을 선택하십시오. 네트워크 구성하기 처음으로 DHCP 서버를 구성하면 [구성 마법사]가 첫 번째 네트워크를 구성합니다.별도의 네트워크를 추가하려면 다음 단계를 따르십시오. 주소 보기의 편집 메뉴에서 [네트워크 마법사]를 선택하십시오. 새 네트워크를 위한 구성 정보를 입력하십시오. 활동을 승인하려면 [확인]을 누르십시오. 네트워크 삭제하기 네트워크를 삭제한다는 것은 DHCP 서버가 모니터할 네트워크 목록에서 해당 네트워크를 제거하는 것을 의미합니다. 주소 보기 창의 편집 메뉴에서 [네트워크 삭제]를 선택하십시오. [네트워크 삭제] 대화 상자가 표시됩니다.구성된 네트워크가 [네트워크 유지] 목록에 표시됩니다. 특정 네트워크를 [네트워크 삭제] 목록으로 옮기려면 삭제할 네트워크를 선택한 뒤 화살표 키를 사용하십시오. 활동을 확인하려면 [확인]을 누르십시오. 이 대화 상자를 사용해 네트워크를 추가할 수는 없습니다.DHCP 서버의 모니터할 네트워크 목록에 네트워크를 추가하거나 복원하려면 네트워크 마법사를 사용해 구성해야 합니다. 서비스 사용자 정의 사용자의 서버나 BOOTP 릴레이 에이전트를 위해 DHCP 또는 BOOTP 서비스를 구성할 수 있습니다. 서비스메뉴에서 [수정]을 선택하십시오. [서비스 옵션 수정] 대화 상자가 표시됩니다. 구성 정보를 입력하십시오. DHCP 또는 릴레이 서비스를 사용자 정의하려면 [서비스 옵션 수정] 대화 상자를 이용하십시오. BOOTP 호환 모드(DHCP 서버의 경우)와 같은 옵션을 구성하거나 요청(릴레이 에이전트)을 전달할 DHCP 서버 목록을 수정할 수 있습니다. [확인]을 누르십시오. 서버 또는 릴레이 에이전트를 시작, 정지, 또는 다시 시작 하기 DHCP 서버나 BOOTP 릴레이 에이전트는 사용자가 초기 구성을 끝내면 자동으로 실행됩니다.서비스 메뉴에서 [정지] 또는 [시작]을 선택해 서비스를 중지하거나 실행할 수 있습니다.이것은 `/etc/init.d/dhcp` 스크립트를 `stop` 또는 `start` 명령어와 함께 실행시키는 것과 유사합니다. 주 창에서 [서비스] 메뉴를 선택하십시오. 서비스 메뉴에서 [시작], [정지], 또는 [다시 시작]을 선택하십시오.
   시작 | 중지된 DHCP 또는 BOOTP 릴레이 서비스를 시작하려면 [시작]을 누르십시오.
   정지 | DHCP 또는 BOOTP 데몬을 중지시키려면 [정지]를 누르십시오.
   다시 시작 | DHCP 서버가 `dhcptab`를 다시 읽도록 하려면 [다시 시작]을 누르십시오.
2. 활동을 확인하려면 [확인]을 누르십시오. 서버 또는 릴레이 에이전트 활성화 또는 비활성화하기 DHCP 데몬을 부트 시퀀스에서 제거하려면 [서비스] 메뉴에서 [비활성화]를 선택하십시오.DHCP 서비스가 비활성화되면 사용자가 서버를 재부트할 때 자동으로 실행되지 않습니다. DHCP 데몬을 부트 시퀀스에 복원시키려면 [활성화]를 선택하십시오. 주 창에서 [서비스] 메뉴를 선택하십시오. 서비스 메뉴에서 [활성화] 또는 [비활성화]를 선택하십시오.
   활성화 | 비활성화된 DHCP 서비스를 복원하려면 [활성화]를 누르십시오.
   비활성화 | DHCP 서비스를 부트 시퀀스에서 제거하려면 [비활성화]를 누르십시오.
2. 활동을 확인하려면 [확인]을 누르십시오. DHCP 서버 구성 해제하기 사용자의 DHCP 서버의 구성 매개변수를 변경하려면, 먼저 서버를 구성 해제한 뒤 [구성 마법사]를 다시 실행해야 합니다. 서비스 메뉴에서 [구성 해제]를 선택하십시오. [서비스 구성 해제] 대화 상자가 표시됩니다. 한 개 또는 두 개의 옵션을 선택하십시오.
   `dhcptab`와 모든 DHCP 네트워크 테이블 제거 | 이 옵션은 주의하여 사용하십시오.NIS+를 사용하면 이 테이블을 제거할 경우 이 데이터베이스를 공유하는 다른 DHCP 서버에 문제를 일으킬 수 있습니다.
   DHCP 주소를 위한 모든 호스트 테이블 입력 항목 삭제 | 서버의 `호스트` 테이블에서 입력 항목을 함께 제거하려면 이 상자를 선택하십시오.
활동을 확인하려면 [확인]을 누르십시오. BOOTP 릴레이 에이전트 구성 해제하기 서비스 메뉴에서 [구성 해제]를 선택하십시오. [서비스 구성 해제] 대화 상자가 표시됩니다. 활동을 확인하려면 [확인]을 누르십시오. 맨 위로