概述 服务器与中继 DHCP 配置 BOOTP 配置 网络配置 DHCP 服务 级联 冗余 记录异动 检测地址 重新装入 高速缓冲内存 BOOTP 界面 BOOTP 服务 地址 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 自定 DHCP 服务 在初始配置後，选择「服务」菜单中的「修改」可自定 DHCP 服务器的其它设置值。这个对话框的结果与编辑 `/etc/init.d/dhcpd` 文件相同。 使用「修改选项」对话框可自定下列选项。
最大中继代理级联数 | 指定发生在 DHCP 服务器定位要求之前中继级联的最大值。缺省值为 4。
冗余记录消息 | DHCP 守护程序会将消息写入 `syslogd` 设备中。 DHCP 守护程序在冗余模式中显示的消息比在非冗余模式中多。 这样会降低效率，因为写入并显示消息会耗时。 缺省设置是使用非冗余模式。
记录异动 | 使用 `syslogd` 选择是否要使用 DHCP 守护程序记录异动，并从 0 到 7 选择一个整数，以便指定本机 syslog 工具。可以使用本机 syslog 工具选择性地查看由 DHCP 守护程序产生的异动消息。异动包括守护程序和客户机之间的所有 DHCP 消息。此项功能在排解有关 DHCP 的问题很有用。
检测重复 的IP 地址 | 根据缺省，DHCP 服务器会先 ping 一个 IP 地址，然後才提供一个 DHCP 或 BOOTP 客户机来验证其它客户机是否正在使用该地址。 取消复选该方块可停用此动作。
重新装入`dhcptab` | 指定 DHCP 服务器应该用来调度重新读入 `dhcptab` 信息的间隔 (以分钟计)。 DHCP 服务器在引导时会读入 `dhcptab`，除非被告之，否则不会再次读入。 通常，您无论何时对数据做更改，DHCP 管理器都会让服务器重新读入 `dhcptab`。这个选项是缺省为关闭的，以避免不必要的重新初始化 `dhcptab`。
高速缓冲内存提供者 | 指定服务器将保留打开给客户机提出配置要求的秒数。缺省值为 10 秒。 您可以增加这个时间以弥补慢速网络上的缓慢性能。
BOOTP 兼容性 | 选择是否允许 DHCP 服务器在 BOOTP 兼容性模式中操作。在这个模式中，DHCP 服务器将响应来自 BOOTP 客户机中配置的要求。
无 | 不允许 BOOTP 兼容性。
自动 | 自动将永久 IP 地址配置成要求 BOOTP 客户机，即使客户机没有在服务器的数据库中注册。
手动 | 只响应已经在服务器的数据库中手动注册的客户机。
接口 | 单击「接口」标记可选择 DHCP 服务器将监视的网络接口。 接口会按设备名称和网络 IP 地址列出。使用箭头键可删除或恢复网络接口为监视接口的清单。 缺省设置是允许服务器监视所有的网络接口。
回到页首 |