概述 服务器与中继 DHCP 配置 BOOTP 中继配置 网络配置 修改 DHCP 服务 修改 BOOTP 服务 输出数据 输入数据 转换数据存储 地址 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 输出数据 “输出数据”向导会帮助您将 DHCP 网络、IP 地址、宏和选项从一个 Solaris DHCP 服务器转送至另一个服务器。此向导先从 Solaris DHCP 服务器 输出配置数据，然后将其输入到另一个 Solaris DHCP 服务器上，由此有效地将 DHCP 客户机支持从一台服务器移到另一台服务器。 在每一对话框中填入要求的信息后，请单击在窗口的底部地右箭按钮，便可打开下一个对话框。 “输出数据”向导会要求您提供下列信息。
选择网络 | 该对话框的“不要输出”列列出了所有的配置了 DHCP 服务的网络。被传送到“输出”列中的任何一个网络都将会从该服务器中输出。IP 地址及其相关联的绑定都将被存放在输出文件中，以便被输入到另一个服务器。 如果希望将网络传送到“输出”列中，请选择该网络并单击位于这两列之间的右箭按钮。 您也可以选择将所有网络留在“不要输出”列中。这样，您便可以执行后面的宏选择及选项选择步骤，进行不输出任何网络的输出。
选择宏 | “不要输出”列会显示在 DHCP 服务器上定义的所有宏。如果希望输出某一个宏，请选择之并单击位于这两列之间的右箭按钮，便可将此宏传送到“输出”列。
选择选项 | “不要输出”列会显示在该 DHCP 服务器上定义的所有选项。如果希望输出某一选项，请选择之并单击位于这两列之间的右箭按钮，便可将此选项传送到“输出”列。
输出文件 | 该输出文件就是位于“输出”列中的数据将被复制和压缩到其中的文件。您必须提供该文件的完整路径名称。应该将此文件放置到一个共享目录之下，以便准备输入此数据的 DHCP 服务器可以随时访问该目录。
删除已输出的数据 | 如果您希望在输出完成后从 DHCP 服务器中删除已输出的数据，请选择该选项。我们推荐您选择此选项，特别是在您同时也选择了输出网络的情况下，您尤其应该选择该选项，这样可以有效地避免产生 IP 地址所有权冲突。 ???
返回到顶部