概述 Solaris DHCP 关于宏 入门 服务器与中继 地址 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 关于 Solaris DHCP SolarisTM DHCP 服务器 (`in.dhcpd`) 提供 DHCP 和 BOOTP 客户机牢固的 DHCP 服务。Solaris DHCP 执行最显著的一个优点就是允许将宏与选项定义指定到动态客户机配置的每一个阶段的灵活性。 下列图例提供在 Solaris DHCP 下 DHCP/BOOTP 客户机引导处理的高级说明，包括宏处理。 在图例中∶ DHCP/BOOTP 客户机初始化一个 DHCP 要求。 可用的 DHCP 服务器会接受要求并初始化 DHCP 配置处理∶ 在 `dhcp_network` 数据库中找到可以使用的 IP 地址，而且已指定给客户机。 位于服务器的 `dhcptab` 数据库中客户机类型宏 (平台/作业系统) 内的选项值会附带并传送到下一级。 位于服务器的 `dhcptab` 数据库中网络宏 (客户机网络) 内的选项值会附带并传送到下一级。 位于服务器的 `dhcptab` 数据库中 IP 地址宏 (特定服务器) 的选项值会附带并传送到下一级。 位于服务器的 `dhcptab` 数据库中客户机标识码宏 (客户机专用，例如以太网络/MAC 标识码) 内的选项值会附带并传送到下一级。 所有的选项都会与 DHCP 服务器指定的 IP 地址一并随附并返回 DHCP 客户机。 客户机使用 IP 地址和传自 DHCP 服务器的值完成引导处理。 请参考帮助页，以取得有关宏与选项的详细信息。 回到页首 |