概述 服务器与中继 DHCP 配置 中继配置 网络配置 地址 网络类型 路由器 NIS NIS+ DHCP 服务 中继服务 地址 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 网络向导 网络向导会引导您将新的网络新增至 DHCP 服务器上已配置的网络清单中。显示「地址」查看显示时，便可选择「编辑」菜单中的网络向导。 向导会以 SolarisTM `pntadm` 指令执行步骤。 若要输入信息，请双击 该字段，输入所要的值，然後按下 Enter。 下列表格将说明在 DHCP 服务器新增网络时的所需信息。
网络地址 | 输入您正在配置的网络之 IP 地址。
子网络掩码 | 输入这个网络的子网络掩码。子网络掩码是将网际网络地址的主机部分分割，而形成本地子网络的一种方法。
网络类型 | 指定网络是本地网络 (LAN) 或是点对点 (PPP)。
路由选择 | 路由器是可以从某个网络转发 IP 分封到另一个网络之多重网络界面的机器。在大多数情况下，您的客户机应该使用路由发现来连接路由器。如果您网络中的客户机不能使用路由器开发，请输入他们可用来和其它网络上的系统沟通的路由器 IP 地址。
NIS 网域 NIS 服务器 | 如果将服务器配置为使用 NIS 命名服务，则将会填入 NIS 服务器信息。否则，您可以输入一或多个 NIS 名称服务器的网域名称和 IP 地址。 地址在清单中出现的顺序可决定查询服务器的顺序。
NIS+ 网域 NIS+ 服务器 | 如果将服务器配置为使用 NIS+ 名称服务，则将会填入 NIS+ 服务器信息。否则，您可以输入一或多个 NIS+ 名称服务器的网域名称和 IP 地址。 地址在清单中出现的顺序可决定查询服务器的顺序。
回到页首 |