概述 服务器与中继代理程序 IP 地址 创建 地址向导 复制 修改 地址 名称 服务器 宏 注释 客户机标识码 保留 租用 BOOTP 不能使用 修改多重 释放 删除 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 修改地址 「地址属性」对话框能让您查看和修改在选择的 DHCP 服务器之当前 DHCP 网络表中的地址设置值。此结果类似由 SolarisTM `pntadm -M` 指令所产生的结果。
若要一次修改数个地址，请选择「查看地址」主窗口中的地址，然後选择「编辑」菜单中的「属性」以显示修改多重地址对话框。
「地址属性」对话框中的设置值说明如下。
IP 地址 | 指定 IP 地址让新的 DHCP 客户机可以使用。在当前的 DHCP 网络表中新地址必须是唯一的。
客户机名称 (选择性的) | 指定客户机的主机名称。 如果您使用这个选项，DHCP 管理器将试图在`主机`表中创建一个项目。
服务器所有 | 指定拥有新 IP 地址的 DHCP 服务器的 IP 地址。此服务器负责开始响应 DHCP 客户机对 IP 地址配置的要求。
配置宏 | 指定服务器的选择性宏，可用来从 `dhcptab` 数据库取得客户机配置参数。单击箭头便可查看服务器上的可用宏清单。如果您要指定的宏已不存在于服务器上，可以使用创建宏对话框来创建。
注释 (选择性的) | 输入一个选择性文字注释 。
单击「租用」可配置租用状态及有效期间的设置值。 可以使用下列设置值。
客户机标识码 | 代表标识客户机之八字节的十六进制字符串。此字段中的字符数必须是偶数，最大长度为 64 个字符。带有 `00` 的项目可用于要求客户机的动态配置。 BOOTP 客户机是通过一串由网络硬件类型和客户机的硬件地址所组成的数字加以标识。例如，一个硬件类型为 `01` (10-MB 乙太网络)、硬件地址为 `8:0:20:11:12:b7` 的 BOOTP 客户机，其客户机标识码为 `010800201112B7`。
保留 | 地址是专为此客户机保留，且不能由服务器回收。
租用策略 | 动态∶DHCP 服务器负责这段范围的 IP 地址的配置与重新配置。 输入租用的有效时间。您可以使用 mm/dd/yyyy 格式指定租用的有效日期。 永久∶租用不会过期。
仅指定给 BOOTP 客户机 | 选择的 IP 地址是保留给 BOOTP 客户机。
地址不能使用 | 不能使用此 IP 地址。 您可以使用此设置与「保留」来防止客户机引导。
回到页首