概述 服务器与中继 IP 地址 宏 选项 创建 名称 种类 代码 数据类型 颗粒 最大值 类型 复制 修改 删除 标准选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 创建选项 「创建选项」对话框能让您创建选择的 DHCP 服务器上 `dhcptab` 数据库中的新选项定义。此对话框的结果类似由 SolarisTM `dhtadm -A -d -s` 所产生的结果。 请参阅关于宏与选项，以取得有关定义 DHCP 选项的详细信息。 「创建选项」对话框中的设置值如下表所述。
名称 | 选项的名称。 选项名称最多可以有 8 个字母数字字符。
种类 | 选项的种类：种类可以是「标准」、「网站」、「扩展」或「供应商」其中一个。
标准 | DHCP 协议的标准零件。不能修改这些选项。
网站 | 用户自行定义选项定义，用于唯一或自定用途；接受选项代码 `128-254`。
扩展 | 超出标准集的选项定义可能已出现在您正在使用的 服务器之 DHCP 协议版本中。与其升级您的 DHCP 实施，不如新 增扩展选项；接受「选项代码」`77-127`.
供应商 | 硬件-、供应商- 或特定平台选项定义； 接受「选项代码」`1-254`。选择此上下文会启用客户机类型参数。
代码 | 用来标识选项的唯一数值代码。有效值位据选项种类而定：
扩展 | 接受代码值 `128-254`
网站 | 接受代码值 `128-254`
供应商 | 接受代码值 `1-254`
数据类型 | 选项值可接受的数据类型∶
ASCII | ASCII 文字。
布尔 | 没有任何值与此数据类型相关联。 出现此类型的选项表示布尔 TRUE；没有出现则表示 FALSE。
IP | 一或多个使用点数字格式的网际网络地址。
数字 | 带有 1、2、4 和 8 个八字节支持的颗粒的无符号数字。
八字节 | 未解释二进制数据的 ASCII 表示法；例如，客户机标识码。
颗粒 | 指定创建一个完整的选项值需要多少个特定特定数据类型的值。例如，一个 `IP` 的数据类型 和 `2` 的颗粒表示选项值必须包含两个 IP 地址。
最大值 | 特定颗粒值的最大数字可以针对选项加以指定。根据前一个样例，`2` 的最大值，带有 `2` 的颗粒和 `IP` 的数据类型表示选项值最多可以包含两对 IP 地址。
无限制 | 值的数字没有限制；表示 `0` 的最大设置值。
指定 | 代表最大值的特定数字。
供应商客户机类型 | 只有当选项种类为「供应商」时，才能启用此选项。它能标识与「供应商」选项相关联的客户机类型。 Class 是一个代表客户机机器类型和 (或) 作业系统的 ASCII 字符串，例如：`SUNW.Javastation`。 这个选项的类型使其可定义被传送到相同类型的所有客户机的配置参数。 输入客户机类型，然後按下 Enter。您可以指定多重客户机类型。只有带有客户机类型值 (符合此处列出的一个值) 的那些 DHCP 客户机才会使用该选项。
通知 DHCP 这些更改：如果您希望 DHCP 服务器在写入数据後立即重新装入 `dhcptab`，请复选该方块。通常，您会希望发生这种状况。不过，您如果正在进行多重更改，则可以选择等待，这样服务器便只会在所有更改都写入之後才重新装入。 回到页首