개요 서버 및 릴레이 DHCP 구성 BOOTP 구성 네트워크 구성 DHCP 서비스 홉 자세한 표시 트랜잭션 기록 주소 삭제 재로드 캐시 BOOTP 인터페이스 BOOTP 서비스 주소 매크로 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # DHCP 서비스 사용자 정의하기 초기 구성 이후에 DHCP 서버를 위한 추가 설정을 사용자 정의하려면 서비스 메뉴에서 [수정]을 선택하십시오. 이 대화 상자의 결과는 `/etc/init.d/dhcpd` 파일을 편집하는 것과 동등합니다. 다음 옵션들을 구성하려면 [옵션 수정] 대화 상자를 사용하십시오.
최대 릴레이 에이전트 홉 | DHCP 서버가 요청하기 전에 발생할 수 있는 최대 릴레이 홉 개수를 지정합니다. 기본값은 4입니다.
로그 메시지 자세히 표시 | DHCP 데몬은 `syslogd` 기능에 메시지를 기록합니다. 자세한 표시 모드에서 DHCP 데몬은 자세한 표시 모드가 아닌 경우보다 많은 메시지를 표시합니다. 이 모드에서는 메시지를 쓰고 표시하기 위해 걸리는 시간으로 인해 효율이 감소될 수 있습니다. 기본값은 자세한 표시 모드가 아닙니다.
트랜잭션 기록 | DHCP 데몬이 트랜잭션을 `syslogd`를 사용해 기록하도록 할 것인지 여부를 선택하고 0부터 7 사이의 정수를 선택하여 로컬 syslog 기능을 지정하십시오. 로컬 syslog 기능을 사용하면 DHCP 데몬에 의해 생성된 트랜잭션 메시지를 선별하여 볼 수 있습니다. 트랜잭션에는 데몬과 클라이언트 사이의 모든 DHCP 메시지가 표시됩니다. 이 기능은 DHCP 문제를 해결할 때 유용합니다.
중복 IP 주소 검색 | DHCP 서버는 DHCP 또는 BOOTP 클라이언트에 IP 주소를 제공하기 전에 기본적으로 먼저 핑을 통해 해당 IP 주소가 다른 클라이언트에 의해 사용되고 있지 않은지 확인합니다. 이 기능을 비활성화시키려면 확인란을 선택 취소하십시오.

`dhcptab` 재로드 | DHCP 서버가 `dhcptab` 정보를 다시 읽는 간격을 분 단위로 지정합니다 . DHCP 서버는 시동 시에 `dhcptab`을 읽고, 명령이 있기 전에는 다시 읽지 않습니다. 일반적으로 DHCP Manager는 사용자가 데이터를 변경할 때마다 서버가 `dhcptab`을 다시 읽게 합니다. 기본값은 이 옵션을 꺼서 불필요한 `dhcptab` 재 초기화를 방지하는 것입니다.
캐시 제공 | 서버가 클라이언트의 구성 요청 제공을 열어두는 시간을 초 단위로 지정합니다. 기본값은 10초입니다. 사용자는 이 시간을 증가시킬 수 있지만 이럴 경우 느린 네트워크에서는 속도가 느려질 수 있습니다.
BOOTP 호환성 | DHCP 서버가 BOOTP 호환 모드로 작동하도록 허용할 것인지 선택합니다. 이 모드에서 DHCP 서버는 BOOTP 클라이언트의 구성 요청에 응답합니다.
허용안함 | BOOTP 호환 기능을 허용하지 않습니다.
자동 | 클라이언트가 서버의 데이터베이스에 등록되어 있지 않은 경우에도 요청하는 BOOTP 클라이언트에 영구적인 IP 주소를 할당합니다.
수동 | 서버의 데이터베이스에 수동으로 등록된 클라이언트에만 응답합니다.
인터페이스 | DHCP 서버가 모니터 할 네트워크 인터페이스를 선택하려면 [인터페이스] 탭을 클릭하십시오. 인터페이스는 장치 이름과 네트워크 IP 주소 별로 나열됩니다. 특정 네트워크 인터페이스를 제거하거나 모니터되는 인터페이스 목록으로 복원하려면 화살표 키를 사용하십시오. 기본값은 서버가 모든 네트워크 인터페이스를 감시할 수 있도록 허용하는 것입니다.
맨 위로