概述 IP 地址 宏 选项 如何.. 服务器/继电器 地址 查看 创建 复制 修改 修改多重 新增多重 释放 删除 宏 选项 菜单 索引 |  |  | # 如何∶地址 查看 IP 地址 在主窗口中选择地址标记。 从「网络」清单中选择一个网络。 DHCP 管理器显示当前网络中客户机记录的清单，依照 IP 地址依序列出。 若要更改地址数据的显示方式，请单击直栏标题。例如，单击「服务器」直栏标题便可根据服务器名称以字母的升幂顺序查看记录。按住 Shift 键然後单击「服务器」直栏标题，便可查看以降幂顺序按服务器所列出的记录。 创建新 IP 地址 在主窗口中选择地址标记。 从「网络」清单中选择一个网络。 DHCP 管理器显示当前网络中客户机记录的清单，按 IP 地址依序列出。 单击「编辑」菜单中的创建。 此时会打开「创建地址」对话框。 输入新地址所需的设置值。 您可以在「地址」屏幕中输入下列设置值∶ IP 地址 - 新地址 客户机名称 拥有服务器 配置宏 - 滚动寻找可用的宏 单击「租用」可输入更多设置值∶ 客户机标识码 租用状态 租用有效时间 单击「确定」结束对话框。 新增多重 IP 地址 在主窗口中选择地址标记。 从「网络」清单中选择一个网络。 DHCP 管理器显示当前网络中客户机记录的清单，按 IP 地址依序列出。 单击「编辑」菜单中的地址向导。 此时会引导「地址向导」。 按照指示将一或多个地址加入选择的网络。 您可以输入下列设置值的值∶ 拥有服务器 要新增的地址数 引导 IP 地址 是否要产生客户机的主机名称 配置宏 租用状态 租用类型 单击「确定」结束对话框。 回到页首 复制 IP 地址 在主窗口中选择地址标记。 从「网络」清单中选择一个网络。 DHCP 管理器显示当前网络中客户机记录的清单，按 IP 地址依序列出。 从地址的清单中选择您要复制的客户机记录。 单击「编辑」菜单中的复制。 此时会打开「复制地址」对话框。部分字段的设置值是复制选择客户机记录的设置值。 在「IP 地址」字段中输入新的 IP 地址。 您可以更改此地址所列出的任意设置值。 单击「确定」结束对话框。 修改 IP 地址 在主窗口中选择地址标记。 从「网络」清单中选择一个网络。 DHCP 管理器显示当前网络中客户机记录的清单，按 IP 地址依序列出。 选择您要修改的客户机记录，然後选择「编辑」菜单中的属性 (或双击 该表格)。 此时会显示「地址属性」对话框。 输入地址所需的设置值，然後单击「确定」结束对话框。 回到页首 修改多重 IP 地址 在主窗口中选择地址标记。 从「网络」清单中选择一个网络。 DHCP 管理器显示当前网络中客户机记录的清单，按 IP 地址依序列出。 选择您要修改的客户机记录，然後选择「编辑」菜单中的属性。 您可以在反白显示所选项目的同时按住 Shift 键，便可选择地址的范围。 若要选择个别地址，请按住 Control 键并选择您要修改的地址。 「修改多重地址」对话框将显示出来。 编辑这个屏幕以更改一或多个设置值。 单击「确定」结束对话框。 释放 IP 地址 在主窗口中选择地址标记。 从「网络」清单中选择一个网络。 DHCP 管理器显示当前网络中客户机记录的清单，按 IP 地址依序列出。 选择一或多个要释放的地址，然後选择「编辑」菜单中的释放。 此时会打开「释放地址」对话框。 单击「确定」释放选择的地址。 删除 IP 地址 在主窗口中选择地址标记。 从「网络」清单中选择一个网络。 DHCP 管理器显示当前网络中客户机记录的清单，按 IP 地址依序列出。 选择一或多个要删除的地址，然後选择「编辑」菜单中的删除。 单击「确定」删除选择的地址。 回到页首