概述 服务器与中继 地址 地址 状态 过期 服务器 宏 客户机标识码 注释 创建 地址向导 复制 修改 修改多重 释放 删除 宏 选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 地址 当您选择主窗口中的「地址」标记时，DHCP 管理器会按照主机名称的排序，在选择网络中显示客户机记录。 列出地址 若要按 IP 地址排序来查看记录，请单击「查看」菜单中的「显示地址」。服务器和客户机会依照 IP 地址而不是按主机名称列出。 更改排序 客户机记录会按客户机 IP 地址或主机名称排序。若要更改排序，请单击直栏标题。例如，单击「服务器」直栏标题可按服务器名称以字母的升幂顺序查看记录。若是按住 Shift 键并单击「服务器」直栏标题，便可依照降幂顺序查看服务器列出的记录。 新增地址 若要将新地址加入选择网络中，请选择「编辑」菜单中的地址向导。您可以选择「编辑」菜单中的创建来新增单一地址。 修改地址 您可以选择某个地址，并查看指定给该地址的设置值、修改一或多个设置值，以及释放或删除清单中的地址。 地址设置值 地址设置值如下表所述。
IP 地址 | 一个在选择网络中可让 DHCP 客户机使用的 IP 地址。
状态 | 指定给客户机的租用和地址属性∶
动态 | DHCP 服务器负责 IP 地址的配置与重新配置。
永久 | 停用解析租用设置值 (租用是永久的)。
保留 (手动) | 专为此客户机保留的地址 (手动指定)。DHCP 服务器不能将此地址指定给其它客户机。该地址不能由 DHCP 服务器回收。
BOOTP | 选择的 IP 地址是仅为 BOOTP 客户机保留。
不能使用 | 不能使用这个地址。这个设置值也可以结合「保留」设置值使用来防止客户机引导。
过期 | 这个 IP 地址的租用过期日期。 您可以使用 mm/dd/yyyy 格式指定租用的有效日期。
服务器 | 拥有此 IP 地址的 DHCP 服务器的 IP 地址。此服务器负责开始响应 DHCP 客户机对 IP 地址的要求。
宏 | 服务器的选择性宏可用来从 `dhcptab` 数据库取得客户机配置参数。
客户机标识码 | 代表标识新客户机之八字节的十六进制字符串。此字段中的字符数必须是偶数，最大长度为 64 个字符。有效字符为 0-9 及 A-F。 带有 00 之客户机标识码值的项目，表示该地址可以自由用于某要求客户机的动态配置。 BOOTP 客户机是通过一串由网络硬件类型和客户机的硬件地址所组成的数字加以标识。例如，一个硬件类型为 `01` (10-MB 乙太网络)、硬件地址为 `8:0:20:11:12:b7` 的 BOOTP 客户机，其客户机标识码为 `010800201112B7`。
注释 | 一个选择性文字注释 。
回到页首