Présentation A propos de Solaris DHCP Macros Accès à l'aide Serveurs et relais Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # A propos de Solaris DHCP Le serveur Solaris TM DHCP (`in.dhcpd`) fournit des services DHCP pour les clients DHCP et BOOTP. La mise en oeuvre de Solaris DHCP apporte plus de souplesse dans l'attribution de la configuration réseau grâce à l'utilisation de macros comportant des valeurs de paramètres réseau. Les macros sont traitées de manière sélective pour affecter les paramètres appropriés aux clients. La figure suivante offre une description globale de l'initialisation des clients DHCP/BOOTP, y compris le traitement des macros sous Solaris DHCP. Dans la figure : Un client DHCP/BOOTP émet une demande DCHP. Un serveur DHCP disponible accepte la demande et lance le processus d'attribution DHCP : Une adresse IP disponible est trouvée dans les tables de réseau DHCP et attribuée au client. Les valeurs d'option de la macro Classe de client (plate-forme/système d'exploitation), qui se trouvent dans la table `dhcptab` du serveur, sont regroupées et transmises à l'étape suivante. Les valeurs d'option de la macro Réseau (réseau client), qui se trouvent dans la base de données `dhcptab` du serveur, sont regroupées et transmises à l'étape suivante. Les valeurs d'option de la macro Adresse IP (spécifique au serveur), qui se trouvent dans la base de données `dhcptab` du serveur, sont regroupées et transmises à l'étape suivante. Les valeurs d'option de la macro ID Client (propre au client, par exemple ID Ethernet/MAC), qui se trouvent dans la base de données `dhcptab` du serveur, sont regroupées et transmises à l'étape suivante. Toutes les valeurs d'option sont regroupées, ainsi que l'adresse IP attribuée par le serveur DHCP et renvoyées au client DHCP. Le client termine son initialisation en utilisant l'adresse IP et des valeurs transmises par le serveur DHCP. Pour plus d'informations sur les macros et les options, reportez-vous aux pages d'aide. début